Seguem questionamentos de empresa interessada e respostas elaboradas pela Superintendência de Engenharia e Arquitetura da PGJ:

Pergunta 1: Conforme descrito na planilha geral item “3.3 “  RETIRADA E REINSTALAÇÃO de escultura, perguntamos:Existe detalhe sobre a fundação existente e a ser construída? Resposta: Não. Será fornecido posteriormente.

Pergunta 2: No item “8.9.3.4 - FORNECIMENTO DE ANDAIME metálico para fachada”, perguntamos:Onde foi considerado a montagem e desmontagem de andaime bem como a proteção com tela, pois o preço apresentado trata-se somente de locação? 
Resposta:Não foram considerados os serviços de montagem, desmontagem e proteção com tela. 

Pergunta 3: No item “8.13.5.1 - PISO PORCELANATO antiderrapante (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4) PEI 5, dimensão 50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento, perguntamos:A área apresentada em planilha está inferior a área encontrada em projeto, como proceder nesse caso? 
Resposta: Considerar a área de planilha.

Pergunta 4: No item 9.1.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO com manta asfáltica, pré-fabricada à base de asfaltos policondensados, estruturada com polietileno de alta resistência, apresentando excelente impermeabilidade, flexibilidade e aderência (sem tela), com fornecimento e colocação. Perguntamos: Não está planilhado a camada em argamassa para regularização e proteção da área a ser impermeabilizada. Como proceder nesse caso? 
Resposta: Não foram consideradas a camada de regularização  e a proteção mecânica.

Pergunta 5: Na planilha de instalação elétrica consta o item Modificação de rede da CEMIG, subitem ?12.7.6.1 ? Modificação da rede CEMIG para fornecer energia para a Promotoria.? Perguntamos: Solicitamos o projeto com essa modificação de rede para orçarmos sua execução? 
Resposta: Não. O projeto deverá ser solicitado somente durante a execução da obra.