Segue questionamento de empresa interessada e resposta elaborada pelo setor técnico (DIMAN) da PGJ:
Pergunta 1: o edital não informa a marca dos produtos onde serão usadas as baterias. Essa informação é importante para que não corra o risco de ofertarmos baterias com terminais e dimensões diferentes das originais de cada aparelho.

Resposta: A informação de onde serão usadas as baterias já está presente no TR. 
As baterias 12VCC/70 AH e 12VCC/45 AH serão instaladas em bancos de baterias externos dos equipamentos No-break e Central de Iluminação. Os terminais/bornes das baterias a serem adquiridas não são itens impeditivos para qualificar o objeto. Os bancos de baterias dos equipamentos no-break e central de iluminação não utilizam mais baterias originais.
Os módulos de baterias seladas do no-break Engetron são (GEX6K030S e GEX-8K045S).