EDITAL DE LICITAÇÃO

PLANEJAMENTO: nº 212/2015		
MODALIDADE E FORMA: Pregão Eletrônico		
TIPO: Menor Preço
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de materiais elétricos.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, torna público aos interessados que promoverá a presente licitação, por meio do site www.compras.mg.gov.br, a ser processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; Lei Estadual nº 14.167, de 10/01/2002; Decreto Estadual nº 44.786, de 18/04/2008; Decreto Estadual nº 46.311, de 16/09/2013; Lei Estadual nº 20.826, de 31/07/2013; Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006; Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993; além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 10 horas do dia 25.11.2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Às 10 horas do dia 25.11.2015.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Será observado o horário de Brasília (DF).
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Na forma prevista no item 3 deste Edital, até às 18 horas do dia 16.11.2015.
PREGOEIRO (A): CATARINA NATALINO CALIXTO.

ÍNDICE
1.	DO OBJETO
2.	DA FORMA DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS
3.	DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO
4.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.	DO REGIME DIFERENCIADO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.	DO CADASTRO
7.	DO ENVIO DAS PROPOSTAS PELO SISTEMA
8.	DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.	DA HABILITAÇÃO
11.	DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
12.	DOS RECURSOS
13.	DO REGISTRO DE PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO
14.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS À LICITAÇÃO
15.	DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.	DA CONTRATAÇÃO
17.	DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
18.	DO RECEBIMENTO E DO ACEITE
19.	DOS PREÇOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
20.	DO PAGAMENTO
21.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
22.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.	DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
24.	DA GARANTIA
25.	DA VIGÊNCIA
26.	DA RESCISÃO CONTRATUAL
27.	DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
28.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ANEXO I – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)
ANEXO III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP)
ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA – ÓRGÃO GERENCIADOR
ANEXO VII – ÓRGÃOS PARTICIPANTES
ANEXO VIII – QUANTITATIVOS TOTAIS

1.	DO OBJETO
 Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para a aquisição de materiais elétricos, conforme as especificações constantes do Anexo VI e das demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório e seus anexos, visando a futuras contratações mediante substitutivo contratual, nos termos do art. 62, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93.
1.1.	 Em caso de divergência entre as especificações do objeto constantes deste Edital e aquelas descritas no Portal de Compras – MG, prevalecerão as primeiras.
2.	DA FORMA DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS
2.1.	Os documentos referentes a esta licitação, quando necessário, deverão ser enviados ou entregues ao PROTOCOLO GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (Av. Álvares Cabral, nº 1740, PORTARIA, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-001), de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.
2.2.	Apenas serão aceitos os documentos que forem apresentados em envelope lacrado, nele devendo constar, de forma legível, o endereçamento à Divisão de Licitação, o número do processo licitatório e a razão social ou nome fantasia da empresa remetente.
3.	DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO
3.1	Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Divisão de Licitação, podendo ser encaminhados ao e-mail licitacao@mpmg.mp.br, ao Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça ou, em último caso, pelo fax (31)3330-8334, respeitada a data limite prevista no preâmbulo.
3.2	O instrumento de impugnação deverá ser dirigido ao Pregoeiro e encaminhado ao Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, acompanhado de fundamentação do alegado e instruído de eventuais provas que se fizerem necessárias. 
3.3	As respostas aos pedidos de esclarecimentos poderão ocorrer através de e-mail ou, para ciência de qualquer interessado, através de mensagem disponibilizada no Portal de Compras por meio do endereço www.compras.mg.gov.br ou na página da Procuradoria-Geral de Justiça, no endereço www.mpmg.mp.br.
3.4	 A resposta à impugnação será efetuada por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – DOMP/MG.
3.5	As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
4.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.	Poderão participar do presente Pregão as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.
4.1.1.	Os licitantes deverão estar cadastrados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), na forma do item 6 deste Edital, com linhas de fornecimento compatíveis com o objeto desta licitação.
4.2.	A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
4.3.	Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.3.1.	Forem declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos termos do art. 87, IV, da Lei 8.666/93;
4.3.2.	Tenham sido suspensas do direito de participar de licitação e impedidas de contratar com qualquer órgão da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c art. 6º da Lei Estadual nº 13.994/01 e art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93;
4.3.3.	Estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/01; 
4.3.4.	Tiverem Contrato rescindido com a Procuradoria-Geral de Justiça, por inadimplência;
4.3.5.	Possuírem como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor (este quando ocupante de cargo de direção) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, conforme dispõe o art. 4º da Resolução nº 01/05 do CNMP e art. 1º da Resolução nº 07/06 do CNMP;
4.3.6.	Estiverem sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa;
4.3.7.	Estiverem sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial (Lei Federal nº 11.101/05).
4.4.	É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
5.	DO REGIME DIFERENCIADO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.1.	Aplicam-se às ME/EPP (microempresas e empresas de pequeno porte) participantes desta licitação os benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº 123/06; Decreto Federal nº 6.204/07; Lei Estadual nº 20.826/13; Decreto Estadual nº 44.630/07, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.749/11 e pelo Decreto Estadual nº 46.665/14; Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.727/12; Resolução SEPLAG nº 58/07.
5.2.	Serão destinados exclusivamente à participação de ME/EPP os lotes cujo valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar Federal n° 123/06, c/c art. 17, da Lei Estadual nº 20.826/13.
5.3.	Nos certames para a aquisição de bens de natureza divisível cujo valor estimado total ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será reservada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelecido no inciso III do art. 48 da Lei Complementar Federal n° 123/06.
5.4.	O critério de participação de cada lote (lote com exclusividade para ME/EPP, de cota reservada a ME/EPP ou de ampla competição) será especificado no Anexo II deste Edital (Modelo de Proposta), bem como será indicado no Portal de Compras.
5.5.	Representam exceções aos itens 5.2 e 5.3 as hipóteses previstas no art. 49 da Lei Complementar Federal n° 123/06 e no art. 21 da Lei Estadual nº 20.826/13.
6.	DO CADASTRO
6.1.	Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá se cadastrar no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do Decreto nº 45.902/12, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção “Cadastro de Fornecedores”, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
6.2.	Os dados do porte dos fornecedores serão obtidos por meio da integração da base de dados do CAGEF com o Sistema Integrado de Administração da Receita – SIARE-MG, e utilizados para a comprovação da condição de ME/EPP para fins de aplicação do tratamento diferenciado referido no item 5, nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.727/12.
6.3.	É responsabilidade do fornecedor zelar pela exatidão de todos os seus dados no CAGEF e mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração do registro tão logo identifique incorreção ou desatualização, conforme previsto no art. 34 do Decreto Estadual nº 45.902/12.
6.4.	Informações complementares a respeito do cadastro serão obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pelo telefone 155 (para Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular).
7.	DO ENVIO DAS PROPOSTAS PELO SISTEMA
7.1.	O licitante deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio do site www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcado para abertura da sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de Compras – MG de que atende as exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.
7.1.1.	Caso a ME/EPP apresente restrição na documentação relativa à comprovação de sua regularidade fiscal, deverá fazê-la constar no campo próprio do Portal de Compras – MG, informando ainda que atende às demais exigências de habilitação.
7.2.	Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
7.2.1.	O formulário eletrônico relativo à proposta deverá ser preenchido em sua totalidade, sob pena de desclassificação sumária do licitante, a critério do Pregoeiro, nos termos da regra 8.2 deste Edital.
7.3.	Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.4.	As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote, sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
7.4.1.	O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
7.5.	Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.
7.6.	Os valores das propostas e lances deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais, sendo que os preços unitários podem ser expressos em até quatro casas decimais.
7.7.	Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme dispõem o art. 6º e o item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº 43.080/02, e suas alterações posteriores.
7.7.1.	Para os fornecedores mineiros, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo regime do Simples Nacional, a classificação e o julgamento das propostas, bem como a etapa de lances, serão realizados a partir dos preços com a dedução do ICMS.
8.	DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1.	No horário indicado no Preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico. 
8.2.	As propostas comerciais serão preliminarmente analisadas, verificando-se o atendimento às especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.3.	DA SESSÃO DE DISPUTA:
8.3.1.	O Pregoeiro divulgará através do Portal de Compras – MG, o resultado da análise preliminar das propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido no preâmbulo e as demais regras previstas neste edital.
8.3.2.	O prazo de disputa de cada lote será regulado pelo Pregoeiro e acrescido do tempo de iminência, no fim do qual se iniciará um tempo aleatório (randômico) de 05 (cinco) até 30 (trinta) minutos, controlado pelo sistema eletrônico. Findo o tempo aleatório, será automaticamente encerrada a sessão de lances.
8.3.3.	Durante o transcurso da sessão de lances, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor até a finalização do tempo randômico.
8.3.4.	Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. 
8.3.5.	Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores distintos. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances.
8.3.6.	Caso o proponente não realize lances, será considerado, para efeito de classificação final, o valor da proposta comercial inicialmente apresentada.
8.3.7.	No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.3.7.1.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
9.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1.	O critério de julgamento será o de menor preço global ofertado, obtido de acordo com o Anexo II.
9.2.	Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta, o qual deverá enviar, de imediato, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado durante a sessão do pregão e com especificação completa do objeto, preferencialmente para o e-mail licitacao@mpmg.mp.br ou, em último caso, para o fax (31) 3330-8334.
9.2.1.	O licitante mineiro, exceto as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, deverá informar em sua proposta final os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução.
9.3.	O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.4.	São critérios de aceitabilidade das propostas:
9.4.1.	Conformidade das especificações constantes na proposta com aquelas previstas no Edital.
9.4.2.	Compatibilidade dos preços propostos com aqueles praticados no mercado, tendo como base o valor de referência constante do processo licitatório. 
9.5.	A proposta comercial que desatender os critérios acima não será aceita pelo Pregoeiro, sendo desclassificado do certame o licitante que a tiver apresentado. 
9.6.	Também não serão aceitas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, consoante o inciso II do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.7.	Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, estabelecerá prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 
9.7.1.	Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
9.7.1.1.	Planilha de custos elaborada pelo licitante; e
9.7.1.2.	Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.
9.8.	EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/PROTÓTIPO: Caso haja previsão de exigência de amostra ou protótipo no Anexo VI (Termo de Referência), o Pregoeiro poderá solicitar sua apresentação, para análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
9.8.1.	Caso o licitante não apresente amostra/protótipo no prazo definido no Anexo VI (Termo de Referência), ou na hipótese de não-atendimento às exigências do Edital, a proposta do licitante não será aceita.
9.8.2.	As amostras poderão ser dispensadas pelo setor técnico responsável pela análise do objeto, desde que apresentado prospecto ou manual do produto ofertado, os quais contenham todas as informações técnicas do objeto, atendendo às exigências editalícias, ou pelo prévio conhecimento acerca da aceitabilidade da marca/modelo apresentado pelo licitante.
9.9.	Constatada a satisfação das exigências editalícias, inclusive quanto a amostra/protótipo, quando for o caso, o Pregoeiro declarará aceita a melhor proposta.
10.	DA HABILITAÇÃO
10.1.	O Pregoeiro consultará a situação de regularidade do licitante detentor da melhor proposta válida junto ao CAGEF, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG/MG).
10.2.	Os documentos exigidos para habilitação (Anexo III do Edital) que não estejam contemplados no banco de dados do CAGEF, ou que estiverem vencidos, deverão ser enviados preferencialmente para o e-mail licitacao@mpmg.mp.br ou, em último caso, para o fax (31) 3330-8334, imediatamente após a solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  		
10.2.1.	Ainda que o banco de dados do CAGEF contemple toda a documentação exigida no edital, caso entenda necessário dirimir dúvida acerca da regularidade do licitante, o Pregoeiro poderá exigir a apresentação de qualquer dos documentos exigidos para habilitação (Anexo III do Edital), bem como poderá proceder à consulta de certidões nos sítios eletrônicos públicos.
10.2.1.1.	Em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento, o Pregoeiro abrirá prazo de dois dias úteis para apresentação do documento original pelo licitante.
10.2.2.	Para se valer do benefício previsto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.2.2.1.	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante ME/EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Procuradoria-Geral de Justiça, mediante requerimento motivado, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 123/06.
10.3.	Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade indeterminada, todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se emitidos em no máximo 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de realização do pregão, caso não tenham prazo de validade neles consignado.
10.4.	Seguindo o critério da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG), a Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial que não tenha prazo de validade consignado será considerada válida (aceita) se tiver sido emitida em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de realização do pregão.
10.5.	Para o segundo colocado e seguintes, os prazos acima referidos serão contados da data de sua convocação.
10.6.	Não será inabilitado o licitante que deixar de apresentar documento cuja validade possa ser confirmada via internet, desde que, na fase de habilitação, a sua verificação seja possível. Todavia, ficará sob sua inteira responsabilidade a acessibilidade aos ditos documentos, podendo a impossibilidade de realização da consulta acarretar sua inabilitação.
10.7.	O licitante que atender plenamente às exigências editalícias será declarado vencedor do certame.
10.8.	PREFERÊNCIA DE ME/EPP (EMPATE FICTO): Após declarado o vencedor do certame, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte, observada a classificação das propostas até o momento, o direito de preferência à contratação, nos termos do art. 16 da Lei Estadual nº 20.826/13.
10.9.	 O licitante vencedor do certame deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta final escrita, para o Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro.
10.9.1.	Os documentos poderão ser autenticados por servidor da Divisão de Licitação, hipótese em que as fotocópias deverão ser apresentadas ao Pregoeiro ou à equipe de apoio, acompanhadas dos originais. O licitante, posteriormente, deverá proceder ao protocolo da documentação, na forma acima descrita.
11.	 DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
11.1.	Após declarado o vencedor do certame, o Pregoeiro solicitará aos demais licitantes cujas propostas iniciais tenham sido previamente classificadas que, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, manifestem eventual interesse em executar o objeto da licitação pelo preço do licitante vencedor, no intuito de comporem, juntamente com este, a futura Ata de Registro de Preços.
11.1.1.	Caso o licitante declarado vencedor seja ME/EPP e a sua documentação fiscal apresente alguma restrição, o prazo referido no subitem acima começará a fluir após a comprovação de sua regularidade fiscal, que será comunicada a todos os licitantes, em retomada de sessão previamente agendada pelo Pregoeiro.
11.2.	Os licitantes que manifestarem interesse nos termos do subitem anterior, até o limite máximo de 5 (cinco) interessados e respeitada a ordem de classificação, serão convocados pelo Pregoeiro a enviar, de imediato, suas propostas comerciais escritas e seus documentos de habilitação preferencialmente para o e-mail licitacao@mpmg.mp.br ou, em último caso, para o fax (31) 3330-8334.
11.2.1.	Em caso de exigência de amostra, o prazo para sua apresentação será aquele definido no Termo de Referência (Anexo VI), o qual será contado a partir da solicitação do Pregoeiro.
11.3.	O Pregoeiro decidirá, com base nos critérios estabelecidos nos itens 9 e 10 deste Edital, acerca da aceitabilidade das propostas comerciais e amostras, bem como da regularidade dos documentos de habilitação apresentados.
11.3.1.	Verificada a satisfação de todas as exigências do Edital, os licitantes deverão encaminhar seus documentos de habilitação originais, ou cópias autenticadas, e suas propostas finais escritas, para o Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro.
11.4.	No momento oportuno, os licitantes que tenham manifestado interesse nos termos do subitem 11.1 e comprovado o cumprimento de todas as exigências editalícias, respeitada a ordem de classificação, serão convocados a assinarem a Ata de Registro de Preços.
12.	DOS RECURSOS
12.1.	Declarado o vencedor ou fracassado o lote, após realizado eventual registro adicional de preços, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio do Portal de Compras – MG, sob pena de decadência desse direito.
12.2.	Caso a intenção de recurso seja aceita pelo Pregoeiro, será concedido ao recorrente o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, a contar do término do prazo do recorrente, ficando assegurada vista imediata dos autos aos interessados.
12.3.	Assim como as manifestações de interesse em interpor recurso, as razões e contrarrazões deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio do Portal de Compras – MG, sob pena de ser o recurso considerado deserto.
12.4.	Não serão conhecidos os recursos interpostos após o prazo previsto, nem tampouco aqueles em desacordo com os procedimentos legais.
12.5.	O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento.
12.6.	O recurso será dirigido ao Pregoeiro, que, reconsiderando ou não sua decisão, irá fazê-lo subir, acompanhado de informações, para decisão da autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
12.7.	O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo (art. 13, XLV, do Decreto Estadual nº 44.786/08).
12.8.	O resultado do recurso será divulgado através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – DOMP/MG. 
13.	DO REGISTRO DE PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1.	Os preços do licitante vencedor e dos demais licitantes que manifestarem interesse em assinar a Ata de Registro de Preços na forma do item 11 deste Edital serão registrados pelo Pregoeiro, com posterior homologação do resultado pela autoridade competente.
13.1.1.	Caso o licitante seja empresa mineira, serão utilizados os valores com dedução do ICMS para registro de seus preços e homologação do certame, exceto quando optante pelo Simples Nacional.
13.2.	Havendo interposição de recurso, após o julgamento deste, a autoridade competente registrará os preços e homologará o processo licitatório.
13.3.	O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do processo e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no sítio www.compras.mg.gov.br.
14.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS À LICITAÇÃO
14.1.	Aplicam-se, aos licitantes que praticarem qualquer dos atos lesivos à Administração Pública previstos no art. 5º, IV, da Lei Federal nº 12.846/13, as sanções administrativas cominadas no art. 6º desse mesmo diploma legal.
14.1.1.	As sanções administrativas serão aplicadas levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 12.846/13.   
14.2.	O licitante que incidir em uma das infrações previstas no art. 12 da Lei Estadual nº 14.167/02, poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do CAGEF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das sanções referidas no subitem 14.1, bem como das demais cominações legais.
14.3.	As condutas previstas nos subitens 14.1 e 14.2 serão apuradas através de Processo Administrativo, facultada à parte ampla defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do ato, em obediência ao procedimento estatuído no art. 8º e seguintes da Lei nº 12.846/13.
14.4.	A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços por parte de licitante cujo preço tenha sido registrado pelo Pregoeiro caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para a contratação, sujeitando ainda o licitante a outras penalidades, nos termos do art. 13 do Decreto Estadual nº 46.311/13 e art. 81, c/c art. 87 da Lei nº 8.666/93.
14.4.1.	As condutas previstas no subitem acima serão apuradas através de Processo Administrativo, facultada à parte ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, em obediência à norma do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93 .
15.	DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.	Homologado o resultado da licitação, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Órgão Gerenciador do Registro de Preços, respeitada a ordem final de classificação, convocará os licitantes cujos preços tenham sido registrados para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez por igual período, mediante requerimento motivado do interessado e desde que a justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 
15.2.	Os licitantes convocados a assinarem a Ata de Registro de Preços deverão comprovar a manutenção das mesmas condições de habilitação.
15.3.	Os licitantes cujos preços tenham sido registrados pelo Pregoeiro e que, convocados na forma do subitem anterior, não comparecerem no prazo estipulado terão sua omissão considerada como recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, ensejando a decadência do direito de assiná-la, sem prejuízo das sanções cabíveis.
15.4.	Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições nela estabelecidas.
16.	DA CONTRATAÇÃO
16.1.	Assinada a Ata de Registro de Preços, os fornecedores signatários, obedecida obrigatoriamente a classificação final da licitação, poderão ser convocados a aceitar instrumento substitutivo equivalente a termo de contrato (autorização de fornecimento, ordem de serviço ou documento análogo) emitido pelo órgão gerenciador ou por qualquer órgão participante da Ata de Registro de Preço. 
16.2.	Caso os signatários da Ata de Registro de Preços, sucessivamente convocados, não apresentem situação regular no ato da assinatura do instrumento substitutivo equivalente a termo de contrato (autorização de fornecimento, ordem de serviço ou documento análogo) ou recusem-se a assiná-lo, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador, estarão sujeitas às sanções cabíveis.
17.	DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
17.1.	A entrega do objeto será realizada nos locais estabelecidos no Anexo VII (Órgãos Participantes), no prazo constante da proposta vencedora (Anexo II), observado o limite máximo estabelecido.
18.	DO RECEBIMENTO E DO ACEITE
18.1.	O recebimento e o aceite do objeto do contrato decorrente desta licitação dar-se-ão da forma seguinte:
18.1.1.	Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, após a entrega respectiva, pelo(s) setor(es) constantes do Anexo VII deste Edital, indicado pelo respectivo Órgão/Entidade, quando será conferida a quantidade do objeto adquirido, sem prejuízo da posterior verificação da perfeição e da conformidade do objeto entregue, nos termos explicitados na alínea seguinte;
18.1.2.	Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, pelo(s) setor(es) constantes do Anexo VII deste Edital, indicado pelo respectivo Órgão/Entidade ou por servidor designado por este, com a conferência da perfeição e qualidade do objeto entregue, atestando sua conformidade e total adequação ao objeto contratado. 
19.	DOS PREÇOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
19.1.	Os preços referentes à aquisição de que trata a presente licitação estão definidos na proposta vencedora (Anexo II), neles estando incluídas todas as despesas feitas pela Contratada para a efetiva entrega dos bens.
19.2.	As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos participantes deste Registro de Preços, a cargo da Instituição contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
20.	DO PAGAMENTO
20.1.	O pagamento será feito, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal que corresponderá ao valor do objeto.
21.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
21.1.	São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Edital:
21.1.1.	Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas;
21.1.2.	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio do responsável pelo(s) setor(es) constante(s) do Anexo VII deste Edital, indicado pelo respectivo Órgão/Entidade ou por servidor designado por este, que deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos detectados e comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos competentes, caso haja necessidade de imposição de sanções, ou as medidas corretivas a serem adotadas se situem fora do seu âmbito de competência.
22.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
22.1.	São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Edital e seus anexos:
22.1.1.	Entregar o objeto no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo fielmente todas as disposições constantes neste Edital e seu(s) anexo(s);
22.1.2.	Arcar com todas as despesas pertinentes à execução do objeto ora contratado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos;
22.1.3.	Responder integralmente pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo decorrentes da execução do contrato, não havendo exclusão ou redução de responsabilidade decorrente da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Contratante;
22.1.4.	Submeter à apreciação da Contratante, para análise e deliberação, qualquer pretensão de alteração que se fizer necessária nas cláusulas e condições do contrato decorrente deste Edital;
22.1.5.	Submeter à apreciação da Contratante, antes de expirado o prazo previsto para entrega do objeto contratado, solicitação de prorrogação, se assim entender necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável;
22.1.6.	Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de qualificação exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório, inclusive as relativas à regularidade para com o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, bem como à regularidade tributária perante a Fazenda de Minas Gerais e, quando for o caso, perante a Fazenda Estadual do domicílio da Contratada, conservando atualizadas as informações no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF e apresentando à Superintendência Administrativa da Contratante as certidões referentes às condições supramencionadas sempre que tiverem suas validades vencidas e quando solicitadas; 
22.1.7.	Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancários, a fim de possibilitar à Contratante a realização dos depósitos pertinentes.
23.	DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
23.1.	Os acréscimos e supressões do objeto que vierem a ser determinados pela Contratante, a seu critério e de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato decorrente deste Edital, são de aceitação obrigatória pela Contratada, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. 
23.1.1.	Os efeitos de eventuais acréscimos e supressões dar-se-ão, de forma imediata, após confirmação de recebimento pela Contratada da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente ou, ainda, mediante encaminhamento de comunicado de redução pela Contratante. 
23.1.2.	Fica facultada a supressão além do limite previsto em lei, mediante acordo entre as partes, o qual dar-se-á mediante aceitação pela Contratada, inclusive por meio eletrônico, de eventual proposta encaminhada pela Contratante.
24.	DA GARANTIA
24.1.	A garantia do objeto será efetuada de acordo com o estabelecido na proposta vencedora (Anexo II) e Termo de Referência (Anexo VI). 
25.	DA VIGÊNCIA
25.1.	A vigência do contrato decorrente da presente licitação terá termo inicial na data do aceite pela Contratada do instrumento substitutivo, equivalente a termo de contrato, e termo final em 3 (três) meses após término da vigência da Ata de Registro de Preços.
26.	DA RESCISÃO CONTRATUAL
26.1.	Constituem motivos para a rescisão do contrato decorrente deste Edital os casos enumerados no art. 77, e art. 78, incisos I a XVIII, da Lei Federal nº 8.666/93, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.
26.2.	A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII, sem que caiba qualquer ressarcimento à Contratada, ressalvado o disposto no § 2º, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93.
26.3.	Fica ressalvado que, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no inciso VI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, admite-se a possibilidade da continuidade contratual, a critério da Contratante.
27.	DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
27.1.	A inadimplência da Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, no cumprimento de qualquer obrigação definida neste Edital concernente à relação contratual derivada desta licitação, a sujeitará às sanções a seguir discriminadas, de acordo com a natureza da infração, mediante processo administrativo, observada a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93:
27.1.1.	Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega/substituição do objeto, até o trigésimo dia, calculada sobre o valor total da obrigação, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo estipulado para seu cumprimento;
27.1.2.	Multa moratória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da obrigação, quando o atraso injustificado na entrega/substituição do objeto for superior a 30 (trinta) dias;
27.1.3.	Multa de 20% (vinte por cento) em razão da não-entrega/substituição do objeto, calculada sobre o valor total da obrigação, aplicável a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para seu cumprimento, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Contratante;
27.1.4.	Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de obrigação acessória prevista em qualquer cláusula deste Edital, calculada sobre o valor total da obrigação principal e limitada a 10% (dez por cento) desse valor, contada da comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência; 
27.2.	 Após o 30º (trigésimo) dia de mora na entrega, a Contratante terá direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a perda de interesse em sua entrega, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
27.3.	Independentemente do prazo estipulado acima, a inexecução parcial ou total do contrato decorrente deste Edital por parte da Contratada poderá implicar a sua rescisão unilateral, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente; 
27.3.1.	Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e desde que mantidas as mesmas condições da primeira colocada, ou adotar outra medida legal para aquisição do objeto; 
27.4.	As sanções previstas no art. 87, I e II, da Lei Federal nº 8.666/93, relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis, pelo respectivo contratante, cientificando o órgão gerenciador do registro de preço para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor;
27.5.	As sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis, pelo respectivo contratante, em coordenação com o órgão gerenciador do registro de preço;
27.6.	Aplicadas as multas previstas, poderá a Administração notificar a Contratada a recolher a quantia devida à Contratante, no prazo de 10 dias, contados da data do recebimento do comunicado acerca da decisão definitiva, ou realizar compensação, existindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante ou valores retidos dos pagamentos devidos por esta; 
27.7.	Na impossibilidade de recebimento das multas, ainda que parcialmente, nos termos do subitem anterior, o processo administrativo será encaminhado para execução judicial, nos termos do art. 38, §3º do Decreto nº 45.902/12;
27.8.	Para todas as penalidades aqui previstas, será garantida a defesa prévia da Contratada, no prazo de 5 dias úteis, contado do recebimento da notificação encaminhada pela Contratante;
27.9.	Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente. 
27.10.	Na hipótese de a Contratada incorrer em algum dos atos lesivos à Administração Pública previstos no art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/13, ficará sujeita às penalidades descritas no art. 6º daquele diploma legal.
27.10.1. As penalidades previstas no subitem anterior serão aplicadas segundo os critérios estabelecidos nos arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/13, resguardada à Contratada o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do ato, em obediência ao procedimento estatuído no art. 8º e seguintes do mesmo diploma legal.
28.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1.	É responsabilidade do licitante acompanhar o andamento desta licitação, devendo manter-se atualizado acerca de suas publicações e demais ocorrências por meio dos sites www.mpmg.mp.br e www.compras.mg.gov.br e do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – DOMP/MG. 
28.2.	Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico (www.compras.mg.gov.br) durante a sessão pública do pregão, sendo responsável por eventual inobservância de qualquer comando ou mensagem emitida pelo sistema, ou por sua desconexão.
28.3.	 A apresentação de proposta obriga os licitantes ao cumprimento de todas as disposições contidas neste Edital.
28.4.	As demais condições ou exigências pertinentes ao objeto desta licitação são aquelas explicitadas ao longo da Ata de Registro de Preços (Anexo I) e do modelo de proposta (Anexo II), sendo todos os anexos partes integrantes deste Edital.
28.5.	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
28.6.	A presente licitação poderá ser revogada por motivos de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes direito à indenização, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
28.7.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
28.8.	Caso não haja expediente na Procuradoria-Geral de Justiça na data prevista para a realização de qualquer ato relacionado a este Pregão, há remarcação automática para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, ou outra data apontada pelo Pregoeiro.
28.9.	A homologação do resultado desta licitação não gera aos signatários da Ata de Registro de Preços direito subjetivo à contratação.
28.10.	 O Pregoeiro, atendendo ao interesse público, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros puramente formais constantes da documentação e da proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
28.10.1.	Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.
28.11.	Qualquer medida judicial oriunda da presente licitação será processada na Comarca de Belo Horizonte/MG.
28.12.	Os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados, para consulta ou obtenção de cópias, na Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, estando este edital e seus anexos disponíveis para download nos sites www.mpmg.mp.br e www.compras.mg.gov.br.
28.12.1.	Demais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Licitação, no endereço mencionado no subitem anterior, ou pelos telefones (31) 3330-8190, 3330-8233 e 3330-8334.
28.13.	 São partes integrantes e inseparáveis do presente Edital:
28.13.1.	Anexo I – Minuta de Ata de Registro de Preços
28.13.2.	Anexo II – Modelo de Proposta (planilha de preços);
28.13.3.	Anexo III – Relação de Documentos Exigidos;
28.13.4.	Anexo IV – Modelo de Declaração (não emprega menor);
28.13.5.	Anexo V – Modelo de Declaração (ME/EPP);
28.13.6.	Anexo VI – Termo de Referência;
28.13.7.	Anexo VII – Órgãos Participantes;
28.13.8.	Anexo VIII – Quantitativos Totais.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2015.

Simone Maria Lima Santos
Diretora-Geral

ANEXO I – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MEDIANTE SUBSTITUTIVO CONTRATUAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº RRR/2015

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, isenta de inscrição estadual, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa _______________________estabelecida na Rua ______________________________, ,<nesta Capital>, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°. ______________, neste ato representado pelo __________________, brasileiro, <estado civil>, <profissão>, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. ____________, portador do RG n°. _________________, doravante denominado FORNECEDOR, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com fundamento no Decreto 45.902/12 e no Decreto 46.311/13.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata consiste no Registro de Preços para a Aquisição de materiais elétricos, visando a futuras contratações pelos órgãos participantes e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. Nos termos do art. 13, § 2º, do Decreto Estadual nº 46.311/13, estão consignados no Anexo I desta Ata de Registro de Preços os itens que a compõem acompanhados das respectivas descrições, incluindo seus quantitativos e preços registrados pelo(s) fornecedor(es) signatário(s).
2.2. Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução contratual e todos os encargos incidentes sobre o seu objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. A presente ata terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicação, nos termos do art. 14 do Decreto nº. 46.311/13.
Parágrafo único. Os contratos decorrentes desta ata terão termo final em 3 (três) meses contados do término da vigência prevista no caput.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONTRATAÇÕES
4.1. Durante a vigência desta ata, os fornecedores signatários, obedecida obrigatoriamente a classificação final da licitação, poderão ser convocados a aceitar instrumento substitutivo equivalente a termo de contrato (autorização de fornecimento, ordem de serviço ou documento análogo) emitido pelo órgão gerenciador ou por qualquer órgão participante, devendo fazê-lo em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de comunicado ou, no decurso desse prazo, devidamente fundamentado, apresentar pedido de prorrogação, sob pena de incidência do disposto nos arts. 64 e 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.1.1. O órgão gerenciador ou participante poderá estender o prazo para aceite do instrumento substitutivo, observadas a conveniência e a oportunidade administrativas.
4.2. A comunicação de recebimento do instrumento substitutivo configura o aceite por parte do fornecedor signatário de todas as obrigações contratuais previstas no Edital.
4.3. O aceite das obrigações contratuais por parte do fornecedor signatário confirma a manutenção das condições de regularidade exigidas para habilitação.
4.4. O fornecedor signatário deverá manter as mesmas condições de regularidade exigidas para habilitação até o término da vigência contratual.
4.5. O fornecedor signatário comunicará formalmente o órgão gerenciador e, quando for o caso, o órgão participante sobre eventual irregularidade fiscal/trabalhista ocorrida posteriormente à fase de habilitação, inclusive após o aceite, sob pena de aplicação da multa prevista no subitem 27.1.3 do Edital.
4.6. Caso o signatário vencedor da licitação não aceite o substitutivo contratual ou se mantenha omisso no prazo para sua aceitação, poderão ser sucessivamente convocados a aceitar o instrumento substitutivo os demais signatários desta ata, respeitada a classificação final da licitação.
4.7. A estimativa de preços realizada para orientar o Pregoeiro balizará as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, sendo dispensada a realização de nova estimativa a cada contratação. 
4.8. A presente ata não obriga o órgão gerenciador ou os órgãos participantes a adquirirem os produtos nela registrados, nem firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo realizarem licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os fornecedores signatários desta ata terão preferência.
4.8.1. O direito de preferência dos fornecedores signatários de que trata o subitem anterior poderá ser exercido quando, feita a opção pela aquisição do objeto por outro meio legalmente permitido, o preço da contratação for igual ou superior àquele que se encontra registrado nesta ata. 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. Após aceito o substitutivo contratual, o objeto desta Ata de Registro de Preços deverá ser executado pelo fornecedor de acordo com o instrumento convocatório, incluindo o Termo de Referência, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas desta ata.
5.2. Conforme previsto no art. 13 do Decreto Estadual nº 46.311/13, é vedado realizar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata, inclusive aquele de que trata o art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, o qual poderá ser efetuado apenas nas contratações dela decorrentes.
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços ou bens registrados, após negociações entre o órgão gerenciador e os fornecedores signatários, obedecidas as normas previstas no art. 15 do Decreto Estadual nº 46.311/13.
 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
7.1. Compete ao órgão gerenciador desta ata:
7.1.1. Administrar a presente ata, devendo, para tal, nomear um gestor para acompanhamento das prestações realizadas;
7.1.2. Cuidar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas pelos signatários todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços;
7.1.4. Atender a todas as práticas determinadas no art. 5º do Decreto nº 46.311/13.
7.2. Compete aos órgãos participantes: 
7.2.1. Requisitar via e-mail, fax ou ofício a eventual execução do objeto cujos preços encontram-se registrados nesta ata; 
7.2.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor signatário no valor total correspondente ao objeto solicitado;
7.2.3. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato decorrente desta ata;
7.2.4. Atender a todas as práticas determinadas no art. 7º do Decreto nº 46.311/13.
7.3. Compete ao(s) fornecedor(es) signatário(s) desta ata:
7.3.1. Contratar com o órgão gerenciador e os órgãos participantes, no período de sua vigência, bem como executar o objeto desta ata durante a vigência contratual em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços - Planejamento nº 212/2015 e seus anexos;
7.3.2. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo órgão gerenciador e por órgãos participantes, referentes ao cumprimento das obrigações assumidas nesta ata;
7.3.3. Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.3.4. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes, bem como a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ata;
7.3.5. Cumprir as obrigações e os prazos previstos nesta ata e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços - Planejamento nº 212/2015.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O Registro de Preços do signatário desta ata poderá ser cancelado de pleno direito nas seguintes situações.
8.1.1. Por iniciativa do órgão gerenciador desta ata: 
8.1.1.1. Se o signatário não cumprir as obrigações constantes desta ata; 
8.1.1.2. Se o signatário não firmar contrato decorrente desta ata ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e o órgão gerenciador ou participante não aceitar sua justificativa; 
8.1.1.3. Se ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente desta ata; 
8.1.1.4. Se o signatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
8.1.1.5. Se o signatário der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente desta ata, por um dos motivos discriminados no art. 78 da Lei federal nº. 8.666/93;
8.1.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
8.1.1.7. Se o fornecedor sofrer sanção prevista art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.
8.1.2. Por iniciativa do fornecedor signatário:
8.1.2.1. Mediante requerimento escrito devidamente instruído, entregue ao órgão gerenciador no mínimo 30 (trinta) dias antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ata, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista no instrumento convocatório, nesta ata, bem como de eventual ressarcimento por perdas e danos; 
8.1.2.2. Mediante requerimento escrito devidamente instruído, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de fornecimento ou a nota de empenho, caso o preço de mercado se torne superior ao registrado e a negociação com o órgão gerenciador seja frustrada, hipótese em que deverá anexar comprovantes ao requerimento, tais como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, entre outros;
8.1.2.3. Mediante requerimento escrito devidamente instruído, comprovando a ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que tenha tornado impossível o cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ata.
8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
8.3. Ocorrendo o cancelamento do registro na forma dos subitens 8.1.1.4 e 8.1.2.2, o fornecedor signatário desta ata ficará exonerado da aplicação de qualquer penalidade.
CLÁUSULA NONA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
9.1. Os órgãos e entidades participantes são aqueles que constam do Anexo III desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1. A recusa injustificada do signatário desta ata em aceitar ou retirar instrumento substitutivo ao termo de contrato caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a contratação, sujeitando ainda o licitante a outras penalidades, nos termos do art. 81, c/c art. 87 da Lei nº 8.666/93.
10.2. As demais sanções aplicáveis aos fornecedores signatários em função do descumprimento de qualquer obrigação decorrente desta ata estão disciplinadas no instrumento convocatório, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei nº 13.994/01 e na Lei nº 14.167/02, na forma do art. 26 do Decreto Estadual nº 46.311/13.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A presente ata somente terá eficácia após publicação do respectivo extrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - DOMP.
11.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, esta ata terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições nela estabelecidas.
11.2. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura de Termo Aditivo da presente ata, os quais deverão ser publicados nos moldes estabelecidos no subitem anterior.
11.3. É vedado caucionar ou utilizar substitutivo contratual decorrente da presente ata para qualquer operação financeira.
11.4. Os autos do processo licitatório que deu origem a esta ata estarão à disposição dos interessados, para consulta ou obtenção de cópias, na Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
11.5. Integram a presente ata, independente de transcrição, todas as condições do Edital de Pregão Eletrônico – Registro de Preços – Planejamento nº 212/2015;
11.6. Qualquer cidadão, nos termos do art. 18 do Decreto Estadual nº 46.311/13, dentro do prazo de vigência desta ata, pode impugnar os preços nela registrados ou apontar qualquer irregularidade em contratação dela decorrente por meio de petição dirigida à Divisão de Licitação e encaminhada ao Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, acompanhada de fundamentação do alegado e instruído de eventuais provas que se fizerem necessárias.
11.7. É competente o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questões oriundas desta ata.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte/MG, _____de ___________________ de 2015.

_________________________
Procuradoria-Geral de Justiça

_________________________
??? (Fornecedor)

_________________________
??? (Fornecedor)

_________________________
??? (Fornecedor)

Testemunhas:

____________________

____________________			

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)
(Anexo I da Ata de Registro de Preços)
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de materiais elétricos.
1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
Razão Social:	CNPJ:	
Endereço:	Nº:	Sala:	
Bairro:	Cidade:	CEP:	
Telefone:	Telefax:	E-mail:	UF:	
Banco:	Agência:	Conta:	
2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:
2.1) PRAZO DE ENTREGA: _____ DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 30 dias);
2.2) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: _____ DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 7 dias);
2.3) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): _____ DIAS, contados a partir da data da emissão da nota fiscal respectiva. 
2.4) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal, repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.3 desta proposta.
2.4.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e deve ser oferecida pelo fabricante (ou fornecedor).
2.4.2) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):
Empresa (razão social):	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	Fax: 	
E-mail:	
2.4.3) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada.
3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
LOTE 1 – Canaletas Metálicas Dutotec, Módulos Pial Plus e Canaletas de PVC	
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Ref. Dutotec	Marca/
modelo	Preço	Preço deduzido ICMS(*)	
							Unit	Total	Unit	Total	
1336657	1	1200	M	CANALETA  - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	DT 12241.00				
1337220	2	1600	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	DT 15140.00				
1337238	3	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	DT 38040.30				
1337246	4	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                          	DT 38240.30				
1337254	5	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	DT 49140.00				
1337289	6	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	DT 47940.00				
1337270	7	1000	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        .    	DT 62242.00				
1337262	8	1000	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	DT 64444.00				
291714	9	100	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        	Pial Plus 611048				
291366	10	2000	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 611047				
643599	11	50	Pç	PLACA PARA TOMADA  - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618505				
291315	12	150	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618510				
291323	13	370	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618511				
1241745	14	600	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 615080				
291307	15	205	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                                  	Pial Plus 618501				
1395262	16	1000	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA  - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 615040				
1224042	17	100	Pç	PLACA PARA TOMADA  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618506				
643637	18	50	Pç	PLACA PARA TOMADA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618502				
1243446	19	500	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618500				
291277	20	200	Pç	INTERRUPTOR -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 612104				
1395254	21	2000	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 615060				
1392654	22	200	Pç	SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 612122				
291340	23	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 618514				
1410415	24	100	pç	I INTERRUPTOR -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus 612005				
112046	25	1000	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                                	Pial Plus				
220752	26	2000	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
763357	27	1825	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45;  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
1139070	28	500	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: PADRAO BRASILEIRO NBR 14136, DE SOBREPOR;  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
1310623	29	600	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: PINOS CILINDRICOS; MATERIA PRIMA .: PVC -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
1456822	30	100	Pç	CAIXA DE CONEXAO ELETRICA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Cemar				
293784	31	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
293776	32	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 20X10MM -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa do objeto.                                        	Pial Plus				
150142	33	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO 90 GRAUS-   Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
1033280	34	100	pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO "T" -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa  deste  objeto.                                        	Pial Plus				
OBSERVAÇÃO: visando manter a padronização das instalações elétricas nos imóveis ocupados pelas Promotorias de Justiça, os proponentes devem ofertar produtos da linha Standard do fabricante Dutotec para os itens 1 a 8 e produtos da linha Pial Plus da Pial Legrand para os itens 9 a 24 referente ao Lote 1.	
PREÇO TOTAL DO LOTE 1	PREÇO TOTAL DO LOTE 1
COM DEDUÇÃO DO ICMS
(Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)	
R$	R$	

LOTE 2 – Cabos elétricos, disjuntores, quadros elétricos e material de lógica	
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Marca/
modelo	Preço	Preço deduzido ICMS(*)	
						Unit	Total	Unit	Total	
158372	1	2290	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - MACHO) - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
197157	2	200	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 4P4C (RJ11 - MACHO) - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
210234	3	100	Pç	CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 08 TOMADAS DE 2 PINOS MAIS T; ACESSORIOS:  - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
420514	4	60	Pç	PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24 PORTAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                              				
581070	5	2000	M	FIO TELEFONICO - TIPO: FI-60 - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
980552	6	8000	M	CABO TELEFONICO - TIPO: CI - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
988359	7	2000	Pç	KIT FIXACAO - COMPOSTO: PORCA GAIOLA, PARAFUSO PANELA PHILIPS E ARRUELA -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1045636	8	100	Pç	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - MODELO: CANALETA VAZADA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1186086	9	37210	M	CABO DE REDE - TIPO: UTP - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1217011	10	200	Pç	CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD, UTP, FLEXIVEL - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1223755	11	100	pç	MICROFILTRO - FINALIDADE: EVITAR RUIDO AUDIVEL GERADO PELO MODEM ADSL -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1311735	12	40	Pç	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                         
				
1329804	13	3000	M	CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
338943	14	6100	M	CABO DE REDE - TIPO: UTP - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
87289	15	300	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
166324	16	3000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
170992	17	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
171000	18	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
182486	19	500	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
202355	20	3000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
242497	21	300	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
639079	22	500	M	CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
688606	23	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
718548	24	2000	M	CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
718556	25	2000	M	CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
811793	26	3000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1289306	27	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1290932	28	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1290940	29	2000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343300	30	1000	M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 2 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343327	31	1000	M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343343	32	2000	M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343360	33	1000	M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343416	34	1000	M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343432	35	1000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343440	36	2000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1343467	37	2000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                           				
143324	38	20	pç	QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: DOZE CIRCUITOS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                            				
184977	39	20	pç	QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: 24 - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
246689	40	500	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
294217	41	20	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
676004	42	40	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
676020	43	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
753602	44	20	Pç	QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: PAINEL DE DISTRIBUICAO - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
956031	45	50	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1074997	46	5	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 22KA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1157817	47	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 200 AMPERES; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1179560	48	250	Pç	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1185101	49	25	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1187279	50	500	Pç	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR DE PADRAO ANTIGO PARA PADRAO BRASILEIRO - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1223879	51	100	Pç	INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR; FORMATO: 4  POLEGADAS X 2 POLEGADAS; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1254510	52	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 16 A; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1254529	53	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1254561	54	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1368800	55	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP.INTERRUPTIVA MINIMA 40KA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1183729	56	1200	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45 FEMEA. Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
PREÇO TOTAL DO LOTE 2	PREÇO TOTAL DO LOTE 2
COM DEDUÇÃO DO ICMS
(Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)	
R$	R$	

LOTE 3 – Materiais de iluminação convencional, eletrodutos galvanizados e acessórios	
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Marca/
modelo	Preço	Preço deduzido ICMS(*)	
						Unit	Total	Unit	Total	
498670	1	750	M	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - MODELO: ABRACADEIRA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
763632	2	20	un 	PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: PEQUENO (AA) - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
765066	3	20	un 	ALICATE CRIMPADOR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
994022	4	100	pç	FITA PARA ROTULADOR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1043625	5	33	pç	FITA ISOLANTE - COR: PRETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1082728	6	7	pç	APARELHO ROTULADOR ELETRONICO - DISPLAY: 8 CARACTERES X 1 LINHA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1100181	7	10	pç	KIT LOCALIZADOR DE CABOS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1108123	8	5	pç	TRENA ELETRONICA - PARA MEDICOES PRECISAS EM INTERIORES E EXTERIORES - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1151428	9	10	pç	FITA ISOLANTE LIQUIDA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1151630	10	10	un 	MULTIMETRO- APLICACAO BASICA:                                              INSTRUMENTO  DIGITAL PORTATIL P/ USO EM MANUTENCAO ELETRONICA  E ELETRICA, Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1151924	11	10	pç	FITA ISOLANTE LIQUIDA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1185047	12	200	un 	FILTRO DE LINHA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1253573	13	10	un 	ALICATE CRIMPADOR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1265393	14	500	pç	FITA ISOLANTE - COR: PRETA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1270966	15	30	pç	FITA ISOLANTE - COR: VERMELHA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1300970	16	7	pç	MALETA PARA FERRAMENTAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1342185	17	10	un 	ALICATE CRIMPADOR - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1417886	18	3	pç	CARREGADOR DE PILHA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
396761	19	100	Pç	LUMINARIA - TIPO: TETO/EMBUTIR; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
405825	20	5	Pç	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - POTENCIA: MINIMO 1000 WATTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
974544	21	500	Pç	LUMINARIA DE EMERGENCIA - NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1148630	22	250	Pç	 LUMINARIA DE EMERGENCIA - NUMERO DE LAMPADAS: 40 LEDS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1250396	23	170	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1250400	24	150	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 220 VOLTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1250450	25	200	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1258290	26	200	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1261878	27	30	pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 110 WATTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1261916	28	300	Pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1261932	29	800	Pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS -  Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1279440	30	20	pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: INTERNO; POTENCIA: 250W - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1279467	31	30	pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: INTERNO; POTENCIA: 400W - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1310070	32	310	Pç	LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1334476	33	500	pç	BOCAL PARA LAMPADAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1334573	34	20	pç	LAMPADA VAPOR SODIO SEM REATOR - BASE DA LAMPADA: E 27; BULBO: ELIPSOIDAL; POTENCIA: 150 W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1334832	35	20	Pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: EXTERNO; POTENCIA: 150 W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1350420	36	800	pç	BOCAL PARA LAMPADAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1367641	37	400	Pç	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1417045	38	200	pç	LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1421344	39	400	pç	LUMINARIA - TIPO: DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 02 LAMPADAS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1422359	40	250	pç	SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA DICROICA MR16 - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1429612	41	200	Pç	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
182613	42	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: B; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
184934	43	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: LB; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221074	44	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 01 POLEGADA; MODELO: LR; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221082	45	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MODELO: T; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221090	46	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MODELO: C; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221104	47	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 01 POLEGADA; MODELO: E; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221120	48	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MODELO: E; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221139	49	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MODELO: LB; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
221147	50	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS;; MODELO: LR; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
227765	51	70	pç	FIXADOR SINGELO - TIPO: CUNHA DE APERTO P/ELETRODUTO DE 3/4 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
227781	52	70	pç	FIXADOR SINGELO - TIPO: CUNHA DE APERTO P/ELETRODUTO DE 1 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
384461	53	100	DEZENA	ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
550680	54	100	Pç	BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTOS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
671096	55	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: T; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
671118	56	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: C; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
671274	57	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MODELO: X; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
671290	58	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: X; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
689173	59	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
691976	60	30	Pç	BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTOS - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
718807	61	30	Pç	CURVA PARA ELETRODUTO - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
720712	62	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MODELO: LL; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
721310	63	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: LL; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
721620	64	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MODELO: TE; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
860590	65	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MODELO: TB; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1056093	66	30	Pç	ADAPTADOR PARA TUBOS E ELETRODUTOS -; MEDIDA: MEDIDAS 3/4" - Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1058983	67	100	Pç	ADAPTADOR PARA TUBOS E ELETRODUTOS - MEDIDA: 1 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1062468	68	300	M	ELETRODUTO - DIAMETRO: 3/4 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1068601	69	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - MEDIDAS: 116 X 54MM; COR: CINZA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1068628	70	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - MEDIDAS: 93 X 51MM; COR: CINZA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1143255	71	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - MEDIDAS: 3/4 POLEGADA; COR: NATURAL; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1194585	72	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - MEDIDAS: 2X4 POLEGADAS; COR: ALUMINIO NATURAL; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1217569	73	600	M	ELETRODUTO - DIAMETRO: 1 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1248260	74	30	Pç	CURVA PARA ELETRODUTO - DIAMETRO: 1 POLEGADA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
1270184	75	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - MEDIDAS: 1 POLEGADA; COR: NATURAL; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.                                        				
PREÇO TOTAL DO LOTE 3	PREÇO TOTAL DO LOTE 3
COM DEDUÇÃO DO ICMS
(Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)	
R$	R$	

LOTE 4 – Contatores, relés e fusíveis	
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP (art. 48, I, LC n° 123/2006)	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Marca/
modelo	Preço	Preço deduzido ICMS(*)	
						Unit	Total	Unit	Total	
86126	1	20	Pç	FUSIVEL - TIPO: DIAZED; AMPERAGEM: 6 AMP; TENSAO: 500V;				
100676	2	20	Pç	TIPO: DIAZED FIX. PAR. 02-25 AMPERES; TAMANHO: DII, Rosca E-27-;				
240397	3	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: 3TF 42; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
241075	4	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: CWM 18; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
268690	5	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: CWM 9; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
288292	6	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: LC1 D12 M7; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
408093	7	5	Pç	CONTACTORES - MODELO: CWM80; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
445169	8	7	Pç	CONTACTORES - MODELO: LC1 D50; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
502685	9	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: 3RT1025; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
502715	10	20	Pç	CONTACTORES - MODELO: 3RT1034; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
527181	11	10	Pç	RELE - IDENTIFICACAO: SOBRECARGA; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
630446	12	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: LC1D 12 10 TELEMECANIQUE; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
630454	13	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: GV2-M14 TELEMECANIQUE; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
750417	14	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: 3TF44; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
753882	15	10	Pç	CONTACTORES - MODELO: LC1-D25; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
753904	16	3	Pç	CONTACTORES - MODELO: 3TF41; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
771104	17	3	Pç	CONTACTORES - MODELO: 3TF47; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
793833	18	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 16 AMPERES; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
799181	19	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 65 AMPER; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto				
807117	20	10	Pç	FUSIVEL - TIPO: NH; AMPERAGEM: 400 A; TENSAO: 500 V; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
823724	21	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 50 AMPER; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
836486	22	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 22 AMPERES; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
890570	23	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 25 AMPERES; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
905399	24	5	Pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO; AMPERAGEM: 16 A 24 AMPERES; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1190741	25	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 40 AMPERES; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
669857	
26	3	pç	RELE - IDENTIFICACAO: DE TEMPO, ESCALA 0 A 30 SEGUNDOS; AMPERAGEM: 10 AMPERES; MODELO: TEI-01; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;				
1085360	
27	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: FALTA DE FASE; AMPERAGEM: 5 AMPERES; MODELO: FFLJ, SEM NEUTRO E CAIXA ESTREITA; TENSAO NOMINAL: 220 VCA;				
1243802	
28	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO/COMANDO ELETRICO; AMPERAGEM: 4 A 6 AMPERES; MODELO: LR1D09310; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;				
96784	
29	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO TELEMECANIQUE; AMPERAGEM: 13 A 18 AMPERES; MODELO: LR1-D16321; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;				
262315	
30	30	
pç	RELE - IDENTIFICACAO: FOTOELETRICO; AMPERAGEM: 5 AMPERES; MODELO: PADRAO CEMIG; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; RELE COM HASTE.				
1065360	31	50	pç	FUSIVEL - TIPO: DE VIDRO, 20AG; AMPERAGEM: 5 AMPERES; TENSAO: 110/220 VOLTS;				
PREÇO TOTAL DO LOTE 4	PREÇO TOTAL DO LOTE 4
COM DEDUÇÃO DO ICMS
(Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)	
R$	R$	

LOTE 5 – Lâmpadas e refletores LED	
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Marca/
modelo	Preço	Preço deduzido ICMS(*)	
						Unit	Total	Unit	Total	
1334778	1	20	Pç	LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422332	2	3000	pç	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR T8, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA DE 16 W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422340	3	1000	pç	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR T8, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA DE 8 W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422367	4	150	pç	LAMPADA LED - TIPO: DICROICA/DIMERIZAVEL, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA 5W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422375	5	60	pç	LAMPADA LED - TIPO: DICROICA JDR/DIMERIZAVEL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA 7W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422430	6	600	pç	LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422502	7	1800	pç	LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1422510	8	800	pç	LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1447475	9	150	Pç	LAMPADA LED - TIPO: MINI DICROICA; POTENCIA: 2W; Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1448323	10	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1448331	11	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
1448340	12	20	Pç		PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM Encontra-se no Termo de referência (Anexo VI do Edital) a especificação completa deste objeto.				
PREÇO TOTAL DO LOTE 5	PREÇO TOTAL DO LOTE 5
COM DEDUÇÃO DO ICMS
(Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)	
R$	R$	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS, contados da data de sua apresentação. (MÍNIMO 60 dias).
Local e data,
........................................................................................................
Nome, RG, assinatura do responsável e carimbo da empresa

ANEXO III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS
1 – Relativa à Habilitação Jurídica:
1.1 – Ato de inscrição na Junta Comercial da respectiva sede, no caso de Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Empresário Individual e Microempreendedor Individual (MEI);
1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, no caso de sociedades empresárias e, em se tratando de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, no caso de sociedades não empresárias, acompanhada de prova de eleição da diretoria em exercício;
1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
1.5 – O ato de constituição do licitante deverá expressar objetivo social pertinente e compatível com o objeto desta Licitação.
1.6 – Documento de identificação, com foto, contendo número do RG e CPF do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes nos anexos deste Edital
1.7 – Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública. 
2 – Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
2.1 – Número de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da unidade da empresa que participará da licitação, nos termos da IN-SRF 200/02;
2.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, negativa ou equivalente, incluindo contribuições previdenciárias (INSS), fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria MF nº 358/14, Receita Federal do Brasil;
2.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da Certidão de Débitos Tributários, negativa ou equivalente;
2.3.1 – Caso o fornecedor não esteja inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais, deverá comprovar também a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débitos Tributários – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br;
2.4 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, através da Certidão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), negativa ou equivalente;
2.5– Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;
2.6 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou equivalente;
3 – Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial (Lei Federal nº 11.101/05) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
4 – Declaração exigida para habilitação:
4.1 – Declaração de que não emprega menor nas situações proibidas pelo inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo IV.
5 – Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte (LCF 123/06):
5.1 – Para usufruir do direito ao tratamento favorecido, previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, o licitante deverá apresentar declaração de que é microempresa/empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo V.
6 – Condições para aceitabilidade dos documentos:
6.1 – Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em nome da filial, se o licitante for a filial;
6.2 – Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.3 – Caso a filial, licitante habilitada, posteriormente se apresente impossibilitada de providenciar o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado pela matriz do licitante, mediante prévia justificativa aceita pela PGJ;
6.4 – Os licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento licitatório, os documentos apresentados para habilitação;
6.5 – Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum tipo de protocolo.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 212/2015 

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de materiais elétricos

A empresa ...........................................................................................inscrita no CNPJ nº ...................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ........................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ........................... e do CPF nº ........................................, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Belo Horizonte, ....... de ......................... de 20 .......

......................................................................
(representante legal)

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP)

Processo Licitatório nº 212/2015 

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de materiais elétricos
	
A empresa ........................................................................................................... inscrita no CNPJ nº ........................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ......................................................................................... (nome do representante), portador do documento de Identidade nº ..............................................................., e do CPF nº ............................................................ DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.
DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita – SIARE-MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Federal nº 123/06.
(…..) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame, nos termos do § 3º, do art. 15, da Lei Estadual nº 20.826/13.

Belo Horizonte,  ..... de ....................... de ........

..............................................................................
Nome e assinatura do representante legal

ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA – ÓRGÃO GERENCIADOR
(Anexo II da Ata de Registro de Preços)
Processo Licitatório nº 212/2015 
Aquisição de materiais elétricos 
a) Justificativa da Contratação: Realizar adaptações e manutenções em imóveis locados e próprios da PGJ.
b) Especificações/ Informações relativas ao Objeto:

Lote 1 – Canaletas Metálicas Dutotec, Módulos Pial Plus e Canaletas de PVC
	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Ref. Dutotec	
1336657	1	1200	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM); DUTO EM ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA, DIMENSOES 25X73MM,
COM DIVISAO INTERNA (22+45MM).                                        	DT 12241.00	
1337220	2	1600	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO,PLANA, LISA,ACABAMENTO PINTADO NA COR BRAN
CA, MEDINDO 73MM.	DT 15140.00
	
1337238	3	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CURVA VERTICAL INTERNA, 90 GRAUS, RAIO 30MM, PLANA, LISA, PARA DUTO DE 25MM, ACABAMENTO NA COR BRANCA.	DT 38040.30
	
1337246	4	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CURVA VERTICAL EXTERNA, 90 GRAUS, RAIO 30MM, PLANA, LISA, PARA DUTO DE 25MM, COM SEPTO MOVEL, ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA.  	DT 38240.30
	
1337254	5	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;	DT 49140.00
	
1337289	6	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ARREMATE DE TAMPA PARA DUTO PERFIL 25; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;	DT 47940.00
	
1337270	7	1000	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; FIXACAO POR PRESSAO,TRES ESPACOS PARA TOMADAS RJ45 FEMEA COM ENCAIXE PADRAO KEYSTONE/FURUKAWA, USO SEM COLAR, COM FIXADORES INTERNOS.    	DT 62242.00
	
1337262	8	1000	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; FIXACAO POR PRESSAO, TRES ESPACOS PARA MODULOS COM ENCAIXE PADRAO PIAL LEGRAND.  	DT 64444.00	
291714	9	100	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA TIPO: DE PAREDE FIXACAO PRESSAO MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: 01 MODULO, RETANGULAR, PASSA FIO; MEDIDAS: 2,14 X 4,27 CM COM FURO CENTRAL; COR: BRANCA; MODULO DE COMPLEMENTO DE PLACA (ESPELHO 4 X 2), COM FURO CENTRAL "PASSA-FIO", COM CIRCUNFERENCIA DE 11MM, NA COR BRANCA, COM ENCAIXE DE PRES SAO, REFERENCIA 611048.	Pial Plus 611048	
291366	10	2000	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: PAREDE DE PRESSAO MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: PARA 01 MODULO, RETANGULAR, CEGO; MEDIDAS: 2,14 X 4,28 CM; COR: BRANCA OU BEGE; COMPLEMENTO DE ESPELHO (PLACA) PARA  SECAO NAO  UTILIZADA. FIXACAO POR PRESSAO, CEGO REF. 611047   	Pial Plus 611047	
643599	11	50	Pç	PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; SECAO: TECLA HORIZONTAL; MEDIDA: 2X4; COD-618505  	Pial Plus 618505	
291315	12	150	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR, ENCAIXE DE PRESSAO, LINHA MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: TIPO CEGO; MEDIDAS: (4X4) 12,4 X 11,8 CM X 8 MM DE ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; ESPELHO LINHA MODULAR, CEGO, FIXACAO ATRAVES DE PRESSAO (LIVRE DE PARA FUSOS) REF. 618510	Pial Plus 618510	
291323	13	370	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR PARA MODULOS, FIXACAO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: 1 + 1 POSTO (SEPARADOS/LATERAIS); MEDIDAS: 12,4 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; FIXACAO ATRAVES DE PRESSAO (LIVRE DE PARAFUSOS), COM 2 POSTOS LATERAIS COM MEDIDAS DE 01 MODULO (2,14CM  X  4,28 CM), REFERENCIA 618511.	Pial Plus 618511	
1241745	14	600	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: HEXAGONAL; TIPO: PADRAO BRASILEIRO TIPO EMBUTIR COM PLACA; PINOS/POLOS: CILINDRICOS DE 4,0MM, 2P+T; MATERIA  PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 E CERTIFICACAO INMETRO.     	Pial Plus 615080	
291307	15	205	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR, PARA MODULOS, FIXACAO P/PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: PARA 01 MODULO VERTICAL, RETANGULAR; MEDIDAS: 7,8 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; PARA INSERCAO DE INTERRUPTOR DO TIPO MODULAR, NA POSICAO VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 1 MODULO, REF. 618501          	Pial Plus 618501	
1395262	16	1000	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA  PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUÍVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR(PADRAO BRASILEIRO); TIPO: EMBUTIR PARA MOLDURA SOBREPOR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10
AMPERES; COR: BRANCA	Pial Plus 615040	
1224042	17	100	Pç	PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO ISOLANTE; TIPO: CONJUGADA; SECAO: COM 2 TECLAS; MEDIDA: 78MM(LARGURA)X 118MM(ALTURA)X 8,0MM(PROFUNDIDADE); PARA 02 POSTOS SEPARADOS QUE ATENDEM AOS BORNES/MODULOS COM MEDIDAS DE
21,4MM(LARGURA)X 42,9MM (ALTURA); COR BRANCA; MATERIAL DE ALTO IMPACTO PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO  PRECOCE   OCASIONADO PELA ACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA. A PLACA DEVERA TER COMPATIBILIDADE DE ENCAIXE COM O SUPORTE E BORNE/MODULO DA PIALPLUS. PLACA/ESPELHO (4"X2").    	Pial Plus 618506	
643637	18	50	Pç	PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: CONJUGADA; SECAO: 2 TECLA; MEDIDA: 2X4; COD-618502    	Pial Plus 618502	
1243446	19	500	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CEGO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: CEGO; MEDIDAS: 4X2; COR: BRANCO;	Pial Plus 618500	
291277	20	200	Pç	INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE SOBREPOR, DE PRESSAO, TIPO MODULO; FORMATO: RETANGULAR; SECOES: 2 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 127V/25A; DETALHES: PARALELAS; INTERRUPTOR DE 2 SECOES  PARALELAS, TIPO MODULOS DE PRESSAO. ACOMPANHA
SUPORTE DE FIXACAO E PLACA NAS MEDIDAS EXTERNAS DE 7,8 CM  X  11,8 CM. COR BRANCA, 2 POSTOS HORIZONTAIS SEPARADOS, REFERENCIA 618506.	Pial Plus 612104	
1395254	21	2000	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: DE EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA  PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO ESTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: BRANCA; TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO:MODULO RETANGULAR (PADRAO BRASILEI
RO); TIPO: EMBUTIR PARA  MOLDURA SOBREPOR; PINO/POLOS: 2P + T; MATERIA PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20
AMPERES; COR: BRANCA.	Pial Plus 615060	
1392654	22	200	Pç	SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADAS E INTERRUPTORES MODULARES; MATERIA-PRIMA: PVC; TAMANHO: 4X2;	Pial Plus 612122	
291340	23	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR PARA MODULOS DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: RETANGULAR, 2 + 2 POSTOS SEPARADOS; MEDIDAS: 12,4 CM  X  11,8 CM  X 8 MM; COR: BRANCA OU BEGE; FIXACAO ATRAVES DE PRESSAO (LIVRE DE PARAFUSOS),PARA 04 MODULOS SEPARADOS, INDEPENDENTES, COM MEDIDA DE CADA MODULO: 2,14CM X 4,28 CM, PODENDO SER TOMADA  UNIVERSAL 2P, RJ 11, RJ 45, PASSA-FIO, PLUG TV, REFEREN
CIA 618514.	Pial Plus 618514	
1410415	24	100	pç	I INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: PIALPLUS, REF.: 612005; FORMATO: RETANGULAR; SECOES: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: BIPOLAR SIMPLES, SEM PLACA;	Pial Plus 612005	
112046	25	1000	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 20MM LARGURA X 10MM ALTURA X 2200MM (SISTEMA X); COM TAMPA E SEM DIVISORIA INTERNA        	Pial Plus	
220752	26	2000	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIMENSAO: 50MM DE LARGURA X 20MM DE ALTURA;	Pial Plus	
763357	27	1825	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA PRIMA .:PLASTICO; FORMATO:QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL; TOMADA SISTEMA X DUPLA RJ45, CAIXA PARA SOBREPOR, PARA REDE DE INFORMA
TICA.   	Pial Plus	
1139070	28	500	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: PADRAO BRASILEIRO NBR 14136, DE SOBREPOR; MATERIA PRIMA .: MATERIAL ISOLANTE; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 3 PINOS REDONDOS; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERS; 	COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS DE 70 (L) X 70 (C) X 32 (P) MM.   	Pial Plus	
1310623	29	600	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: PINOS CILINDRICOS; MATERIA PRIMA .: PVC; FORMATO: QUADRADA; PINOS/POLOS: 2P + T; TENSAO: 250V; CORRENTE: 20A; TOMADA SISTEMA X EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR14136;NA COR BRANCA; SOBREPOR ; COMPOSTO POR PLACA E CAIXA.       	Pial Plus	
1456822	30	100	Pç	CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 01 TOMADA(SISTEMA X DE SOBREPOR); TIPO DISJUNTOR: BIPOLAR 20 AMP;	Cemar	
293784	31	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
293776	32	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 20X10MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
150142	33	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
1033280	34	100	pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO "T"; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
Observação:  visando manter a padronização das instalações elétricas nos imóveis ocupados pelas Promotorias de Justiça, os proponentes devem ofertar produtos da linha Standard do fabricante Dutotec para os itens 1 a 8 e produtos da linha Pial Plus da Pial Legrand para os itens 9 a 24 referente ao Lote 1.	

Lote 2: Cabos elétricos, disjuntores, quadros elétricos e material de lógica
	
Item	Código SIAD	Qte	Unid	Descrição	
1	158372	2290	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - MACHO);	
2	197157	200	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 4P4C (RJ11 - MACHO);	
3	210234	100	Pç	CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 08 TOMADAS DE 2 PINOS MAIS T; ACESSORIOS: ;	
4	420514	60	Pç	PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24 PORTAS; APLICACAO: CONECTOR RJ 45 FEMEA; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO; PATCH PANEL DE 19 POLEGADAS DE LARGURA, ALTURA 1U, CAT 5E, INDENTIFICACAO DOS PONTOS FRONTAIS E TRASEIRA.                                  
NORMA APLICAVEL: ANSI-TIA/EIA 568-A/568-B       	
5	581070	2000	m	FIO TELEFONICO - TIPO: FI-60; DIAMETRO NOMINAL: 0,60MM; NUMERO CONDUTORES: 2 CONDUTORES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC;	
6	980552	8000	m	CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,40MM; NUMERO CONDUTORES: 02 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC;		
7	988359	2000	Pç	KIT FIXACAO - COMPOSTO: PORCA GAIOLA, PARAFUSO PANELA PHILIPS E ARRUELA; MATERIA PRIMA: ACO TEMPERADO BICROMATIZADA, NIQUELADO E DACROMET; MEDIDAS: MEDINDO M5(PORCA),M5X16MM(PARAFUSO), 16MM(ARRUELA);	
8	1045636	100	Pç	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - MODELO: CANALETA VAZADA; MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 19" X 1U (483MM X 44MM X 60MM); TIPO: EXTERNO; COR: UNICA COM PINTURA EM EPOXI;ACESSORIO TIPO CANALETA VAZADA, UTILIZADO PARA ORGANIZAR  FIOS E CABOS EM INSTALACOES DE MEDIO E GRANDE PORTE  DE  CABEAMENTO  ESTRUTURADO EM RACKS TIPO ARMARIO OU ABERTOS. CONFECCIONADA EM ACO SAE 1010/20, ESP. 1,2 MM, TAMPA CLICK (TRAVA RAPIDA); HASTE TRASEIRA PARA FIXACAO E ORGANIZACAO DOS CABOS     	
9	1186086	37210	m	CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,00MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E;NORMA APLICAVEL: EIA/TIA 568-A   	
10	1217011	200	Pç	CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD, UTP, FLEXIVEL; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E;NORMA APLICAVEL: EIA/TIA 568-A 	
11	1223755	100	pç	MICROFILTRO - FINALIDADE: EVITAR RUIDO AUDIVEL GERADO PELO MODEM ADSL; TIPO: MICRO FILTRO ADSL; CONECTOR ENTRADA: 01 PORTA RJ11 6X4 MACHO; CONECTOR SAIDA: 01 PORTA JACK RJ11 6X4 FEMEA;	
12	1311735	40	Pç	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO OU ALUMINIO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U;RACK DE PAREDE PADRAO 19"(POLEGADAS);PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILI 
CO E INTERCAMBIAVEL; SAIDA DE VENTILACAO PASSIVA NO TETO COM POSSIBILIDADE DE EXAUSTAO FORCADA; ANGULO DE ABERTURA DE  PORTA  MINIMO  DE 110 
GRAUS;TAMPAS LATERAIS REMOVIVEIS COM TRAVA RAPIDA; SAIDA SUPERIOR E IN 
FERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS ; KIT DE FIXACAO (PARAFUSOS, BUCHAS E DE 
MAIS  ACESSORIOS  NECESSARIOS PARA FIXACAO NA PAREDE); DEVERA CONTER A 
QUANTIDADE MINIMA DE KIT"PORCA GAIOLA" SUFICIENTE PARA AFIXAR 6 EQUIPA 
MENTOS; DEVERA  POSSUIR DUAS BANDEJAS DA MESMA COR DO RACK PARA COLOCA 
CAO DE EQUIPAMENTOS QUE NAO PODEM SER AFIXADOS NOS BASTIDORES; PINTURA 
ELETROSTATICA. 	
13	1329804	3000	m	CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT.5E;CABO DE REDE COM CONECTOR RJ45 NAS DUAS EXTREMIDADES; MULTI-LAN EXTRA- FLEX; ATENDER NORMAS TIA/EIA 568-A.2 PARA CAT. 5E E ISO/IEC 11.801.  	
14	1338943	6100	m	CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6,0 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT 6;CABO DE REDE UTP 4 PARES COM CONECTORES GRIMPADOS NAS EXTREMIDADES; DESENVOLVIDO PARA REDE DE ATE 10 GIGABIT; CABO DE PARES TRANCADOS COMPOSTO POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU 24AWG; ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL, NAO PROPAGA CHAMAS, COM ELEMENTO INTERNO PARA SEPARACAO DOS PA 
RES; DE ACORDO C/AS NORMAS ANSI/TIA/EIA 568B.2-1,CAT6 E ISO/IEC-11801.	
15	87289	300	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 25 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA;	
16	166324	3000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 4 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERDE;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.  	
17	170992	5000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) AZUL;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.        	
18	171000	5000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERDE;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M. 	
19	182486	500	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO; SECAO: 1,5 MM2; COR: AMARELO;	
20	202355	3000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR 5410 E NBR 13248.    	
21	242497	300	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 16 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M. 	
22	639079	500	m	CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;CONFORME NORMAS NBR 6880 E 13249, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M 	
23	688606	5000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERMELHO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.   	
24	718548	2000	m	CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2 X 1,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA E AZUL CLARO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.  	
25	718556	2000	m	CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2 X 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA E AZUL CLARO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.        	
26	811793	3000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERMELHO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.     	
27	1289306	5000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.   	
28	1290932	5000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 2 X 2,5MM; COR: PRETO;CONFORME NBR 6880, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.    	
29	1290940	2000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;CONFORME NBR 6880, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M. 	
30	1343300	1000	m	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 2 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: PVC NA COR PRETA; SECAO NOMINAL: 2 X 1,0MM2; COR: PRETA E AZUL;	
31	1343327	1000	m	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: PVC NA COR PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 1,5MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
32	1343343	2000	m	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: PVC NA COR PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
33	1343360	1000	m	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 4,0MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
34	1343416	1000	m	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
35	1343432	1000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;COM CERTIFICADO INMETRO.     	
36	1343440	2000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;COM CERTIFICADO INMETRO.    	
37	1343467	2000	m	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;COM CERTIFICADO INMETRO.   	
38	143324	20	pç	QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: DOZE CIRCUITOS; FASE: BIFASICO;QUADRO ELETRICO BIFASICO DE SOBREPOR COM KIT DE BARRAMENTOS TERRA E  NEUTRO, PARA ATE 12 DISJUNTORES.    	
39	184977	20	pç	QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: 24; FASE: TRIFASICO;QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO PARA 24 CHAVES.         	
40	246689	500	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS; MATERIA PRIMA .: PVC; FORMATO: ; PINOS/POLOS: ; TENSAO: ; CORRENTE: ;: PVC; 	
41	294217	20	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;	
42	676004	40	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR, TENSAO DE ISOLAMENTO 440 VOLTS; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN;CONFORME NBR IEC 60898 E CONTENDO SELO DO INMETRO    	
43	676020	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: TRIPOLAR, TENSAO DE ISOLAMENTO 440 VOLTS; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN;CONFORME NBR IEC 60898 E CONTENDO SELO DO INMETRO  	
44	753602	20	Pç	QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: PAINEL DE DISTRIBUICAO; IDENTIFICACAO: 4 MINI DISJUNTORES; DIMENSOES: 8CM LARGURA X 13CM ALTURA X 5CM PROFUNDIDADE; TENSAO: 110/220/380 VOLTS E 60 HZ;QUADRO PARA 4 MINI DISJUNTORES (TIPO MONOPOLAR), EM PVC, COM 1 BAIA ABERTA E 3 BAIAS FECHADAS	
45	956031	50	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: TIPO L;	
46	1074997	5	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 22KA; CORRENTE NOMINAL: 300 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 480 VAC; FIXACAO: POR PARAFUSOS;TEMPERATURA ENTRE 40/50 GRAUS C E FREQUENCIA ENTRE 50 E 60 HZ.  	
47	1157817	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 200 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 415 VAC; FIXACAO: COM PARAFUSOS;	
48	1179560	250	Pç	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARAO BRASILEIRO PARA PADRAO ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSAO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;	
49	1185101	25	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO ENTRE 5 E 10KA; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VCA; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN;CONFORME NBR IEC 60898.	
50	1187279	500	Pç	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR DE PADRAO ANTIGO PARA PADRAO BRASILEIRO; TIPO: MACHO E FEMEA; PINOS/POLOS: DE 03 PINOS CHATOS PARA 03 PINOS CILINDRICOS(2P+T); MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSAO: 127/220 VOLTS; CORRENTE: 15 AMPERES; COR: NA COR PRETA;CONFORME NORMA ABNT NBR 14136, CERTIFICACAO INMETRO.  	
51	1223879	100	Pç	INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR; FORMATO: 
4  POLEGADAS X 2 POLEGADAS;  SECOES: 02 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 10A-250V; DETALHES: COM PLACA/ESPELHO; SUPORTE;BORNE/MODULO;INTERRUPTOR  COM  DE ALTA  QUALIDADE, PLACA COM 2 POSTOS SEPARADOS QUE 
ATENDEM AOS BORNES/MODULOS COM MEDIDAS DE 21,4MM X 42,7MM.DIMENSOES DA PLACA:78MM(LARGURA)X 118MM(ALTURA)X 8,0MM(PROFUNDIDADE);COR:BRANCA; MA TERIAL:TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARE LAMENTO PRECOCE OCASIONADO PELA AÇAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA. SUPORTE(4" X 2")PARA ATE 3 MODULOS:ESTE SUPORTE EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA FORNECIDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇAO ALTOATARRAXANTE, REGULAGEM QUE POSSIBILITA CORRIGIR O ALINHAMENTO DO CONJUNTO NA PAREDE.DIMENSOES DO SUPORTE: 73,0MM (LARGURA) X118, 0MM(ALTURA)X16,0MM(PROFUNDIDADE.BORNE/ MODULO:02 MODULOS,SENDO:01 MODULO SIMPLES,10A-250V, COR: BRANCA. DIMENSOES: 21,4MM (LARGURA) X42, 7MM (ALTURA) X 39,1MM (PROFUNDIDADE)  E OUTRO MODULO PARALELO,10A-250V,COR BRANCA, DIMENSOES: 21,4MM(LARGURA) X 42,7MM ALTURA)X 39,1MM(PROFUNDIDADE).      	
52	1254510	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 16 A; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA B; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;INCLUINDO INSTALACAO.         	
53	1254529	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA B; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;INCLUINDO INSTALACAO.                	
54	1254561	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA C; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;INSTALACAO INCLUIDA.        	
55	1368800	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP.INTERRUPTIVA MINIMA 40KA; CORRENTE NOMINAL: 250 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: PARAFUSOS;	
56	1183729	1200	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45 FEMEA;	

Lote 3:  Materiais de iluminação convencional, eletrodutos galvanizados e acessórios	
Item	Código SIAD	Qte	Unid	Descrição	
1	498670	750	m	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - MODELO: ABRACADEIRA; MATERIA-PRIMA: VELCRO DUPLA FACE; MEDIDAS: 3 CM DE LARGURA; TIPO: EXTERNA; COR: PRETA OU AZUL;	
2	763632	20	un 	PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: PEQUENO (AA); TENSAO: 1,2 VOLTS; CAPACIDADE: 2500 MAH; VIDA UTIL: 100 RECARGAS;	
3	765066	20	un 	ALICATE CRIMPADOR - CONECTORES: RJ11, RJ12 E RJ45, COM CABO EMBORRACHADO; CATRACA: CATRACA, MOLA DE RETENCAO E GUILHOTINA;	
4	994022	100	pç	FITA PARA ROTULADOR - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; LARGURA: 12 X 04MM., COM 08 METROS DE COMPRIMENTO; COR: BRANCA, NAO LAMINADA, AUTO-ADESIVA; RESISTENTE A ABRASIVO, A CALOR E FRIO AO SOL E A AGUA. ROTULO LAMINADO E RESISTENTE.  	
5	1043625	33	pç	FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO E ANTI-CHAMA; DIMENSOES: 19MM X 2,00 METROS; COR: PRETA;	
6	1082728	7	pç	APARELHO ROTULADOR ELETRONICO - DISPLAY: 8 CARACTERES X 1 LINHA; FITA: 12MM X 8M NA COR BRANCA; RESOLUCAO: 230 DPI; ALIMENTACAO: 06 PILHAS TAMANHO AAA; APARELHO ROTULADOR ELETRONICO MEDINDO 110 X 199 X 56 MM.	
7	1100181	10	pç	KIT LOCALIZADOR DE CABOS - COMPOSICAO: GERADOR DE TOM 500GTS E AMPLIFIC. INDUTIVO 500GHI; MATERIA-PRIMA: COM CARCACA EM POLIMERO RESISTENTE A ALTO IMPACTO; FUNCIONAMENTO: COM FUNCIONAMENTO A BATERIA DE 9 VOLTS; VIDA UTIL: COM CARGA UTIL DE 80 HORAS, APROXIMADAMENTE; ACESSORIOS: ACOMPANHA ESTOJO PROTETOR COM PASSADOR DE CINTO; KIT LOCALIZADOR PARA LOCALIZAR PARES DE CABOS SEM DANIFICAR O ISOLAMENTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 190MM DE COMPRIMENTO E 120 GRAMAS DE PESO	
8	1108123	5	pç	TRENA ELETRONICA - APLICACAO: PARA MEDICOES PRECISAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ALCANCE: ENTRE 0,05M A 60 METROS; PRECISAO: PRECISAO DE MAIS OU MENOS 1,5MM; ALIMENTACAO: ALIMENTACAO A BATERIA; TENSAO: TENSAO 9 VOLTS; TRENA LASER COMPACTA, PORTATIL, FORMATO ERGONOMICO. POSSUI VISOR ILUMI
NADO E PONTO LASER SEMPRE VISIVEL.    	
9	1151428	10	pç	FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR PRETA; APLICAVEL A PINCEL OU POR IMERSAO; ALTO PODER ISOLANTE  E IMPERMEABILIZANTE DE CONEXOES ELETRICAS.   	
10	1151630	10	un 	MULTIMETRO- APLICACAO BASICA:                                              INSTRUMENTO  DIGITAL PORTATIL P/ USO EM MANUTENCAO ELETRONICA  E ELETRICA, COM CAPACIDADE  DE MEDIDAS  DE TENSAO, CORRENTE, FREQUENCIA, RESISTENCIA, CONTINUIDADE E SEMICONDUTORES,CAPACITANCIA CARACTERISTICAS GERAIS: DISPLAY: 3 3/4 DIGITOS, 4000 CONTAGENS E ILUMINACAO DE FUNDO. VELOCIDADE DE MEDIDA: ATUALIZACAO DE 3 VEZES/SEG. INDICACAO DE BATERIA FRACA: INDICACAO "_" SERA MOSTRADA. INDICACAO DE POLARIDADE: AUTOMATICA, NEGATIVA (-) INDICADA INDICACAO DE SOBREFAIXA: OL. MUDANCA DE FAIXA: MANUAL E AUTOMATICA. TRUE RMS AC.DATA HOLD.                                                        MODO RELATIVO. TEMPERATURA DE OPERACAO: 0°C A 40°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C.
UMIDADE RELATIVA: < 75% à 0°C ~ 30°C, < 50% à 31°C ~ 40°C.
ALIMENTACAO: UMA BATERIA PADRAO 9V. PRECISAO MELHOR QUE 0,1% PARA TENSAO, CORRENTE E FREQUENCIA, E MELHOR QUE 3% PARA OS DEMAIS PARAMETROS CORRENTE AC (TRUE RMS): FAIXAS: 400µA, 4000µA, 40MA, 400MA, 4A, 10A  RESOLUCAO: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 0.001A, 0.01A RESPOSTA EM FREQUENCIA: 50HZ A 400HZ MOSTRA O VALOR TRUE RMS PROTECAO  DE SOBRECARGA: 400µA ~ 400MA - FUSIVEL CERAMICO, 0.5A, 600V, RAPIDO, 5X25MM. 4A ~ 10A - FUSIVEL CERAMICO, 10A, 600V, RAPIDO, 6X25MM CORRENTE DC: FAIXAS: 400µA, 4000µA, 40MA, 400MA, 4A, 10A  RESOLUCAO: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 0.001A, 0.01A PROTECAO  DE SOBRECARGA: 400µA ~ 400MA - FUSIVEL CERAMICO, 0.5A, 600V,RAPIDO 25MM. 4A ~ 10A - FUSIVEL CERAMICO, 10A, 600V, RAPIDO, 6X25MM. TENSAO AC (TRUE RMS): FAIXAS: 4V, 40V, 400V,750V RESOLUCAO: 1MV, 10MV, 100MV, 1V IMPEDANCIA DE ENTRADA DE PELO MENOS 10MW RESPOSTA EM FREQUENCIA: 40HZ A 400HZ MOSTRA O VALOR TRUE RMS                                              PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000V DC / 750V AC RMS CONTINUOS TENSAO DC: FAIXAS: 400MV, 4V, 40V, 400V, 1000 V RESOLUCãO: 0.1MV, 1MV, 10MV, 100MV, 1V IMPEDANCIA DE ENTRADA DE PELO MENOS 10MW PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000V DC / 750V AC RMS CONTINUOS TEMPERATURA: FAIXA: -40°C ~ 1000°C RESOLUCAO: 1°C PROTECAO DE SOBRECARGA: FUSIVEL CERAMICO, 0.5A, 600V, RAPIDO, 5X25MM  SEMICONDUTOR DISPLAY MOSTRA A QUEDA DE TENSAO DIRETA APROXIMADA DE 0.5V ~ 0.8V  TENSAO DE CIRCUITO ABERTO: APROX. 1.48V RESOLUCAO: 1MV PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP
CAPACITANCIA: FAIXAS: 40NF, 400NF, 4µF, 40µF, 100µF RESOLUCAO: 10PF, 100PF, 1NF, 10NF, 100NF PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP FREQüENCIA / DUTY CYCLE: FAIXAS: 50HZ, A  10MHZ PRECISAO: MELHOR QUE 0,5% RESOLUCAO: 1HZ, 10HZ, 100HZ, 1KHZ, 10KHZ PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP RESISTENCIA: FAIXAS:400R A 40 MR (OHMS AQUI REPRESENTADA PELA LETRA R) RESOLUCAO: 0.1R, 1R, 10R, 100R, 1KR, 10KR TENSAO DE CIRCUITO ABERTO: APROX. 0.45V PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP                                        ACESSORIOS: MANUAL DE INSTRUCOES PONTAS DE PROVA BATERIA GARRAS JACARE PONTA DE PROVA DE TEMPERATURA CERTIFICACOES EXIGIDAS: CONFORMIDADE: IEC1010 - SOBRETENSAO CAT II 1000V, CAT III 600V E DUPLA ISOLACAO.	
11	1151924	10	pç	FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR VERMELHA; APLICAVEL A PINCEL OU POR IMERSAO; ALTO PODER ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE DE CONEXOES ELETRICAS.                                          	
12	1185047	200	un 	FILTRO DE LINHA - TOMADAS: COM 05 TOMADAS DO TIPO N,F,T(NEUTRO, FASE E TERRA); POTENCIA MAXIMA: 1000 VA EM 115 VOLTS / 2000 VA EM 220 VOLTS; AMPERAGEM: 10A; TENSAO ENTRADA: 115/220 VOLTS; PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO E FILTRO CONTRA INTERFEREENCIAS  RFI/EFI NAS TOMADAS ELETRICAS; FABRICADO EM  PLASTICO ABS AUTO-IMPACTO; TOMADAS COMPATIVEIS  COM O PADRAO NACIONAL;  PORTA  FUSIVEL EXTERNO,
INDICADOR LUMINOSO DO FILTRO EM OPERACAO, CABO DE  FORCA PADRAO NEMA 5/15P, CHAVE LIGA / DESLIGA; POTENCIA DE 2KVA.   	
13	1253573	10	un 	ALICATE CRIMPADOR - CONECTORES: IDC 110; CATRACA: SEM CATRACA;	
14	1265393	500	pç	FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO; DIMENSOES: 19MM X 20 M - ISOLACAO 750 VOLTS, TEMPERATURA 80º; COR: PRETA; FITA PLASTICA ISOLANTE PARA CONDUTORES EM BAIXA TENSAO, DIMENSOES 19MM LARGURA) X 20M (COMPRIMENTO), CLASSE DE  ISOLACAO 750 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 80°C, CONFORME NBR-5410 E NBR-5037.   	
15	1270966	30	pç	FITA ISOLANTE - DESCRICAO: ISOLANTE; DIMENSOES: 19MM X 20M; COR: VERMELHA;	
16	1300970	7	pç	MALETA PARA FERRAMENTAS - MATERIA-PRIMA: PLASTICO COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO; COR: PRETA; MEDIDAS: 455X330X152MM; MALETA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS COM ESTRUTURA RIGIDA, REVESTIDA COM PLASTICO NA PARTE EXTERNA, REFORCADA COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO E REVESTIMENTO INTERNO DE EVA;TRAVAS FIVELAS E DOBRADICAS CONFECCIONADAS EM  ACO; SISTEMA DE TRAVAMENTO POR ALCAS E FECHAMENTO POR CHAVES; ALCA AUXILIAR PARA TRANSPORTE EM NYLON;NO MINIMO 5 OPCOES DE DIVISOES INTERNAS INTERCAMBIAVEIS; PORTA FERRAMENTAS REMOVIVEL COM NO MINIMO 17 DIVISOES.	
17	1342185	10	un 	ALICATE CRIMPADOR - CONECTORES: RJ45/CAT5E E CAT 6; CATRACA: COM CATRACA; ALICATE CRIMPADOR COM CATRACA E MOLA PARA  ABERTURADECAPADOR, CORTADOR FIO;CORPO EM ACO COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO;EXECUTA A INSERCAO DAS GARRAS DE CONTATO DO CONECTOR RJ-45 MACHO E ACIONA O PRENSA-CABO.	
18	1417886	3	pç	CARREGADOR DE PILHA - TAMANHO PILHA: AA/AAA OU BATERIA 9V; QUANTIDADE PILHA: 1 A 4 PILHAS AA/AAA OU 1 A 2 BATERIAS DE 9V; ALIMENTACAO: BILVOLT AUTOMATICO; ACESSORIOS (1): 04 PILHAS RECARREGAVEIS AA/2900MAH; ACESSORIOS (2): 01 ADAPTADOR AUTOMOTIVO;CARREGADOR DE PILHA COM MICROPROCESSADOR PARA CONTROLE DA CARGA; PROTE
CAO CONTRA CURTO-CIRCUITO; LED PARA MONITORAMENTO DA CARGA; 4 CANAIS DE CARGAS INDEPENDENTES; MONITORAMENTO DE VOLTAGEM; 3 FUNCOES DE SEGURANCA.	
19	396761	100	Pç	LUMINARIA - TIPO: TETO/EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM APROXIMADAMENTE; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR 28 WATTS, G5, T5; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CAPACIDADE PARA 2 LAMPADAS; REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; SEM REATOR; COM ALETAS; O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES     	
20	405825	5	Pç	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - POTENCIA: MINIMO 1000 WATTS; TENSAO ENTRADA: 127VCA E/OU 220VCA; TENSAO SAIDA: 24VCC; - DETECCAO AUTOMATICA DE FALTA DE ENERGIA NA REDE ELETRICA. - ACIONAMENTO AUTOMATICO DOS CIRCUITOS DE  ILUMINACAO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.                                                        - DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE QUEDA DA TENSAO DAS BATERIAS ABAIXO DE 19VCC. - RECARREGAMENTO AUTOMATICO DO BANCO DE BATERIAS NA PRESENCA DE ALIMENTACAO DA REDE.        	
21	974544	500	Pç	LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E DESCARGA EXCESSIVA; AUTONOMIA: 8 HORAS NO MINIMO/3,5HORAS NO MAXIMO; LUMINARIA DE EMERGENCIA - 30 LEDS COM INTENSIDADE LUMINOSA 2500 MCD. POTENCIA 2WATTS. FREQUENCIA 50-60HZ.  	
22	1148630	250	Pç	 LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO ABS, SEM BATERIA PROPRIA; NUMERO DE LAMPADAS: 40 LEDS; ALIMENTACAO: CENTRAL DE BATERIAS COM TENSAO DE 24 VCC; TENSAO: 24 VCC; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: ACORDO A 	
23	1250396	170	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 489 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA;	
24	1250400	150	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA;	
25	1250450	200	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA;	
26	1258290	200	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480  LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: TERMO DE GARANTIA;	
27	1261878	30	pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 110 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 8300 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 75 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 7500 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100K; IRC MINIMO: 79%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;	
28	1261916	300	Pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;	
29	1261932	800	Pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;	
30	1279440	20	pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: INTERNO; POTENCIA: 250W; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,92; PERDAS: 24W; CORRENTE REDE MAX: 1,40A; TEMPERATURA W MIN: 130ºC; VARIACAO TEMPERATURA MAX: 65ºC; VIDA UTIL MINIMA: 20000 H; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 13593 E SELO PROCEL; IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS OU FORNECIDOS EM CONJUNTO COM  O  REATOR E DA MESMA MARCA E ESPECIFICACAO DO MESMO.  	
31	1279467	30	pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: INTERNO; POTENCIA: 400W; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,92; PERDAS: 32W; CORRENTE REDE MAX: 2,20A; TEMPERATURA W MIN: 130ºC; VARIACAO TEMPERATURA MAX: 65ºC; VIDA UTIL MINIMA: 20000 H; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 13593 E SELO PROCEL; IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS OU FORNECIDOS EM CONJUNTO COM  O  REATOR E DA MESMA MARCA E ESPECIFICACAO DO MESMO.    	
32	1310070	310	Pç	LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; ALIMENTACAO: BIVOLT; LUMINARIA P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, REFLETOR EM ALUMINIO  ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; SEM REATOR; COM ALETAS; O PRODUTO  DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES.       	
33	1334476	500	pç	BOCAL PARA LAMPADAS - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE DA LAMPADA: G24Q-3; TENSAO LIMITE: 250V/2A; BASE P/ LAMPADA PL, G24Q-3 (4 PINOS), CORPO EM PLASTICO, CONEXAO P/ FIOS DE 0,5 A 1,0MM², 250V/2 A, FIXACAO HORIZONTAL.                    	
34	1334573	20	pç	LAMPADA VAPOR SODIO SEM REATOR - BASE DA LAMPADA: E 27; BULBO: ELIPSOIDAL; POTENCIA: 150 W; TENSAO: 220 V; FLUXO LUMINOSO MIN: 13000 LM; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 150 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 12000 H; NORMA APLICAVEL: INMETRO; LAMPADA VAPOR METALICO DE 150 W, BULBO ELIPSOIDAL CLARO, BASE E27, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 3.000ºK, FLUXO LUMINOSO EM TORNO 13.000 LM DE VIDA UTIL MEDIA DE 12.000 HORAS, BLOQUEADOR UV.     	
35	1334832	20	Pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: EXTERNO; POTENCIA: 150 W; TENSAO: 220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR POTENCIA: 0,95; PERDAS: 24,0W; CORRENTE REDE MAX: 0,80A; TEMPERATURA W MIN: 130ºC; VARIACAO TEMPERATURA MAX: 70ºC; VIDA UTIL MINIMA: NAO APLICAVEL; NORMA APLICAVEL: NBR14305; REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W, TENSAO DE 220V, ALTO FATOR
DE POTENCIA, COM IGNITOR  E CAPACITOR INCLUSOS.   	
36	1350420	800	pç	BOCAL PARA LAMPADAS - MATERIA-PRIMA: PORCELANA; BASE DA LAMPADA: E27; TENSAO LIMITE: 250VOLTS;	
37	1367641	400	Pç	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL;	
38	1417045	200	pç	LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA; MEDIDAS: 70X20X6CM (CXLXA); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W; ALIMENTACAO: BIVOLT; REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. TELA PERFURADA PARA PROTECAO CONTRA VANDALISMO, EQUIPADA COM PORTA-LAMPA DA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E  PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T8
DE 16W E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE  DISTORCAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%).    	
39	1421344	400	pç	LUMINARIA - TIPO: DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 02 LAMPADAS; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO, RETANGULAR NA COR BRANCA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: 1243MM(COMP) X 200MM(LARG) X 55MM(PROF); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 02 LAMPADAS FLUORECENTES TUBULAR DE 32 WATTS CADA; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; LUMINARIA C/ REFLETOR MULTIFACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; COM SOQUETES EM POCALICARBONATO ANTI-VIBRATORIO DE ENGATE RAPIDO; ACOMPANHA A LUMINARIA 02 LAMPADAS.    	
40	1422359	250	pç	SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA DICROICA MR16; NUMERO DE PINOS: 02, BASE GU10; SOQUETE COM TENSAO  LIMITE 250V/2A; CORPO EM  PLASTICO; COM RABICHO DE
10CM.  	
41	1429612	200	Pç	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR;	
42	182613	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: B; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
43	184934	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LB; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
44	221074	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 01 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LR; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO   	
45	221082	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: T; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO  	
46	221090	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: C; ACABAMENTO: ALUMINIO NATIRAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO   	
47	221104	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 01 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: E; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO  	
48	221120	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: E; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO 	
49	221139	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LB; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO	
50	221147	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LR; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO 	
51	227765	70	pç	FIXADOR SINGELO - TIPO: CUNHA DE APERTO P/ELETRODUTO DE 3/4 POLEGADA;	
52	227781	70	pç	FIXADOR SINGELO - TIPO: CUNHA DE APERTO P/ELETRODUTO DE 1 POLEGADA;	
53	384461	100	DEZENA	ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; ACABAMENTO: NATURAL; TIPO: PARA ELETRODUTO; MEDIDAS: 1 POLEGADA;	
54	550680	100	Pç	BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTOS - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDA: 1 POLEGADA;	
55	671096	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: T; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; 	DE ELEVADA RESITENCIA MECANICA E A CORROSAO   	
56	671118	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: C; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO  	
57	671274	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: X; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO	
58	671290	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: X; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO                           	
59	689173	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: LIGA DE ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: B; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO    	
60	691976	30	Pç	BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTOS - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDA: 3/4 POLEGADAS; DE ALTA RESISTENCIA                                                   	
61	718807	30	Pç	CURVA PARA ELETRODUTO - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; TIPO: SEM ROSCA; ANGULO: 90 GRAUS; RAIO: LONGO; CLASSE: LEVE; DIAMETRO: 3/4 POLEGADA;	
62	720712	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LL; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
63	721310	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LL; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
64	721620	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: TE; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
65	860590	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA, COM TAMPA; MODELO: TB; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
66	1056093	30	Pç	ADAPTADOR PARA TUBOS E ELETRODUTOS - DESCRICAO.: UNIDUT; TIPO: RETO PARA EMENDA DE ELETRODUTO RIGIDO C/RIGIDO; MATERIA PRIMA: ALUMINIO COM SILICIO; MEDIDA: MEDIDAS 3/4";	
67	1058983	100	Pç	ADAPTADOR PARA TUBOS E ELETRODUTOS - DESCRICAO.: UNIDUT (LUVA DE EMENDA); TIPO: RETO URT 100; MATERIA PRIMA: ALUMINIO; MEDIDA: 1 POLEGADA;	
68	1062468	300	m	ELETRODUTO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; RIGIDEZ: RIGIDO ROSQUEAVEL, SEM COSTURA; ACABAMENTO: LISO; DIAMETRO: 3/4 POLEGADA; CONFORME NBR 6150/1980 E CERTIFICACAO ISO 9002.                       	
69	1068601	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: TAMPA CEGA PARA CONDULETE MULTIPLO DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: 116 X 54MM; COR: CINZA;	
70	1068628	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: TAMPA CEGA PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: -; MEDIDAS: 93 X 51MM; COR: CINZA;	
71	1143255	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CONDULETE; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: PAR DUAS TOMADAS RJ45 E OU RJ11; MEDIDAS: 3/4 POLEGADA; COR: NATURAL;	
72	1194585	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CONDULETE; MATERIA-PRIMA: LIGA DE ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: 2 SECOES 2P+T/HEXAGONAL; MEDIDAS: 2X4 POLEGADAS; COR: ALUMINIO NATURAL; CONFORME ABNT NBR 14136.                                               	
73	1217569	600	m	ELETRODUTO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; RIGIDEZ: LEVE ROSQUEAVEL, SEM COSTURA; ACABAMENTO: LISO; DIAMETRO: 1 POLEGADA;	
74	1248260	30	Pç	CURVA PARA ELETRODUTO - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; TIPO: SEM ROSCA; ANGULO: 90 GRAUS; RAIO: LONGO; CLASSE: LEVE; DIAMETRO: 1 POLEGADA;	
75	1270184	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CONDULETE REDE LOGICA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: 02 CONECTORES RJ 45 FEMEA; MEDIDAS: 1 POLEGADA; COR: NATURAL;	

Lote 4: Contatores, relés e fusíveis
	
Item	Código SIAD	Qte	Unid	Descrição	
1	86126	20	Pç	FUSIVEL - TIPO: DIAZED; AMPERAGEM: 6 AMP; TENSAO: 500V;	
2	100676	20	Pç	TIPO: DIAZED FIX. PAR. 02-25 AMPERES; TAMANHO: DII, Rosca E27-;	
3	240397	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: CIRCUITOS DE CORRENTE ATE 600 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR; MODELO: 3TF 42;	
4	241075	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 18 AMPERES 1NA + 1NF CATEG. UTILIZACAO AC3; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR 1NA + 1NF CATEG UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM 18;	
5	268690	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 09 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR 1NA + 1NF CATEG. UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM 9;	
6	288292	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 10 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1NF; MODELO: LC1 D12 M7;	
7	408093	5	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 80 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1NF CATEG UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM80;	
8	445169	7	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 50 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1 D50;	
9	502685	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 17 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA E 1NF, CATEGORIA AC3; MODELO: 3RT1025;	
10	502715	20	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 32 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA E 1NF, CATEGORIA AC3; MODELO: 3RT1034;	
11	527181	10	Pç	RELE - IDENTIFICACAO: SOBRECARGA; AMPERAGEM: DE 2,5 A 4 AMPERES; MODELO: COMPATIVEL COM CONTACTOR LC1D18; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
12	630446	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 12 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, COM ATUADOR; MODELO: LC1D 12 10 TELEMECANIQUE;	
13	630454	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: DE 6 A 10 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR; MODELO: GV2-M14 TELEMECANIQUE; CONTATOR (DISJUNTOR-MOTOR)    	
14	750417	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 32 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1 NA + 1 NF, CAT. DE UTILIZACAO AC3; MODELO: 3TF44;	
15	753882	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 25 AMPERERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1 NF, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1-D25;	
16	753904	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 12 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1NF, UTILIZAÇÃO AC3; MODELO: 3TF41;	
17	771104	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 63 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA+1NF E UTILIZA¿¿O AC3; MODELO: 3TF47;	
18	793833	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 16 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, 1NA+1NF, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1 D16; CONTACTOR TRIPOLAR ELTROMAGNETICO COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO E UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA DE UTILIZACAO AC3, CORRENTE NOMINAL 16 AMPERES E TENSAO 220 VOLTS     	
19	799181	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 65 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR ELETROMAGNETICO,1NA+1NF E AC3; MODELO: CWM 65; CONTACTOR TRIPOLAR ELTROMAGNETICO, 1 CONTATO NORMALMENTE ABERTO E 1 CONTATO NORMALMENTE FECHADO,  TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC3, CORRENTE NOMINAL 65AMPERES E TENSAO 220VOLTS.	
20	807117	10	Pç	FUSIVEL - TIPO: NH; AMPERAGEM: 400 A; TENSAO: 500 V;	
21	823724	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 50 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, AC3,1NA+1NF, ELETROMAGNETICO; MODELO: 3RT36; CONTACTOR TRIPOLAR ELTROMAGNETICO, COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO E UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA
DE UTILIZACAO AC3, 50 AMPER E TENSAO 220 VOLTS. (3RT36)  	
22	836486	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 22 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: 2NA + 2NF; MODELO: 3TF43-22;	
23	890570	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 25 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: 1NA + 1NF TRIPOLAR CATEG. UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM25; CONTACTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO E UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA DE UTILIZACAO AC3. (CWM 25)	
24	905399	5	Pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO; AMPERAGEM: 16 A 24 AMPERES; MODELO: LRD 22; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
25	1190741	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 40 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: 2NA + 2NF TRIPOLAR CATEG.UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM40; CONTACTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, COM DOIS CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS E DOIS CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS, TENSAO DA BOBINA  220 VOLTS, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES, CATEGORIA DE UTILIZACAO AC3. (CWM40)  	
26	669857	3	pç	RELE - IDENTIFICACAO: DE TEMPO, ESCALA 0 A 30 SEGUNDOS; AMPERAGEM: 10 AMPERES; MODELO: TEI-01; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
27	1085360	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: FALTA DE FASE; AMPERAGEM: 5 AMPERES; MODELO: FFLJ, SEM NEUTRO E CAIXA ESTREITA; TENSAO NOMINAL: 220 VCA;	
28	1243802	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO/COMANDO ELETRICO; AMPERAGEM: 4 A 6 AMPERES; MODELO: LR1D09310; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
29	96784	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO TELEMECANIQUE; AMPERAGEM: 13 A 18 AMPERES; MODELO: LR1-D16321; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
30	262315	30	pç	RELE - IDENTIFICACAO: FOTOELETRICO; AMPERAGEM: 5 AMPERES; MODELO: PADRAO CEMIG; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; RELE COM HASTE.                                                       	
31	1065360	50	Pç	FUSIVEL - TIPO: DE VIDRO, 20AG; AMPERAGEM: 5 AMPERES; TENSAO: 110/220 VOLTS;	

Lote 5 : Lâmpadas e refletores LED
	
Item	Código SIAD 	Qte	Unid	Descrição	
1	1334778	20	Pç	LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53; LAMPADA LED AR111, POTENCIA DE 12 W,BASE G53,TEMPERATURA DE COR NA FAI
XA DE 3000K, VIDA UTIL 30000 HORAS, TENSAO DE OPERACAO DE 12V,ABERTURA DE FACHO ENTRE 30 E 40°.  TIPO: LED AR111; POTENCIA: 12 W ; TENSAO:127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MIN: 30.000 HORAS; REPRODUCAO DE COR: 3000 K; BASE: G53.	
2	1422332	3000	pç	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR T8, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA DE 16 W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 1600 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 40.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: G13; LAMPADA TUBO LED 1200 MM; EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 90 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000-5000 K); MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 X 26MM; ANGULO DO FACHO 120-150 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO; FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,90.	
3	1422340	1000	pç	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR T8, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA DE 8 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 40.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: G13; LAMPADA TUBO LED 600MM; EFICIENCIA LUMINOSAMINIMA DE 45 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000 - 5000K); MEDINDO APROXIMADAMENTE 600MM X 26MM; ANGULO DO FACHO 120-150 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO; FATOR DE POTENCIA MINIMA DE 0,90.   	
4	1422367	150	pç	LAMPADA LED - TIPO: DICROICA/DIMERIZAVEL, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA 5W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 180 LUMNS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10; LAMPADA LED, DICROICA COM EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 45 LM/W; TEMPERATURA DE COR 2700-3000 K;MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 X 55MM; ANGULODO FACHO APROXIMADOS 30-38 GRAUS.      	
5	1422375	60	pç	LAMPADA LED - TIPO: DICROICA JDR/DIMERIZAVEL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA 7W; TENSAO: BIVOLT 127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 250 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: E27; LAMPADA LED, DICROICA JDR COM  EFICIENCIA  LUMINOSA MINIMA DE 50 LM/W; TEMPERATURA DE COR 2700-3000K; MEDINDO APROXIMADAMENTE 67 X  47 MM; ANGULO DO FACHO 30-38 GRAUS.  	
6	1422430	600	pç	LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27; LAMPADA LED COM  EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 80 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA (4000-5000 K); MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X  26 MM; ANGULO DO FACHO 120-160 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO  BRANCO FOSCO; FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,70%.   	
7	1422502	1800	pç	LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: G24D-3; LAMPADA LED COM  EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 90 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000-5000K);MEDINDO APROXIMADAMENTE 151X43MM; ÂNGULO DO FACHO 120-160 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO.	
8	1422510	800	pç	LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27; LAMPADA LED COM  EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 90 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000-5000K);MEDINDO APROXIMADAMENTE 158 X 43MM; ANGULO DO FACHO 120-150 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO.    	
9	1447475	150	Pç	LAMPADA LED - TIPO: MINI DICROICA; POTENCIA: 2W; TENSAO: 100-240V; FREQUENCIA: 50/60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 110 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 H; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;	
10	1448323	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO RELFETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADAS 225 X 185 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS; VIDA UTIL MINIMA 30000 HRS; TEMPERATURA DE COR MAIOR QUE 5000K (BRANCA FRIA).     	
11	1448331	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO REFLETOR DE LED COM IP65;DIMENSOES APROXIMADAS 280 X 230 X135MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS;VIDA UTIL MINIMA 30000 HRS; TEMPERATURA DE COR MAIOR QUE 5000 K (BRANCA FRIA).	
12	1448340	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO REFLETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADAS 440 X 330 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS;VIDA UTIL MINIMA 30000HRS; TEMPERATURA DE COR MAIOR QUE 5000 K (BRANCA FRIA).	
c) Documentos Técnicos / Elementos Indispensáveis
c1) Garantia do produto: a do fabricante.
O fornecedor deverá apresentar termo ou certificado de garantia, no momento da entrega. 
c2) Certificados técnicos: No momento da apresentação da proposta técnica, serão exigidos certificados técnicos nacionais aplicáveis (INMETRO ou ANATEL) dos itens licitados cuja certificação é compulsória, conforme informação constante nos sítios do INMETRO e da Anatel.
d) Apresentação de amostra(s) ou protótipo(s):

Será exigida a apresentação de amostra de todos os itens que possuírem produto como referência, de todos os licitantes que se manifestarem interesse em fornecer nas mesmas condições e preço do licitante vencedor.
O licitante convocado deverá entregar a(s) amostra(s)/protótipo(s) endereçadas à Divisão de Licitação da PGJ, na  PORTARIA, Av. Álvares Cabral, nº 1.740, 5º andar, BH/MG – CEP 30.170-001, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
As amostras serão analisadas pela equipe da Divisão de Manutenção, sob supervisão de seu Coordenador.
e) Critérios de Aceitabilidade do objeto
O objeto será considerado aceito após a entrega e conferência, e se comprovado o cumprimento das exigências editalícias.
f) Preço estimado: Atendendo ao disposto do Decreto nº 44.786/08, a Divisão de Compras da PGJ procedeu à consulta de mercado para verificação dos preços oferecidos. Foi realizada pesquisa de preços dos objetos da presente licitação. 
g) Prazo e Local de Entrega
O objeto deverá ser entregue num prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da autorização de fornecimento, no Almoxarifado Central da Procuradoria-Geral de Justiça, Galpão MIP, situado na Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.
h) Condições de pagamento: Serão estabelecidas no Edital.
i) Deveres do Contratado e do Contratante: Serão estabelecidos no Edital.
j) Fiscalização e gerenciamento: DIMAN – Divisão de Manutenção Predial.

k) Unidade Administrativa responsável pela Coordenação geral do projeto: Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial.
l) Responsável: Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro.

ANEXO VII – ÓRGÃOS PARTICIPANTES
(Anexo III da Ata de Registro de Preços)

Gerenciador	Órgão	Gestor da Ata de Registro de Preços (Nome/contato)	
	Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais	Cláudio Vicente Hess / Brás Marques de Souza
Telefone: (31) 3330-8492	

	Órgão	Local de Entrega	Setor Fiscalizador (Nome/contato)	
Participante	Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG
Galpão MIP - Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30.575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329	Divisão de Manutenção/Superinten-dência de Engenharia. 
Sr. Marcelo Pinheiro.	
Participante	Departamento de Estradas e Rodagem.	
A ser definido.	O setor responsável será definido pelo Órgão Participante, e comunicado ao fornecedor, quando da emissão da autorização de fornecimento.	

ANEXO VIII – QUANTITATIVOS TOTAIS
(Anexo IV da Ata de Registro de Preços)
Os signatários da Ata de Registro de Preços estarão obrigados a executar o objeto conforme os quantitativos totais constantes nas tabelas abaixo, separadas por órgão.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
	
LOTE 1 - QUANTITATIVOS TOTAIS	
Código
SIAD	Item	Qtd	Unid.	Descrição	Ref. Dutotec	
1336657	1	1200	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM); DUTO EM ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA, DIMENSOES 25X73MM,
COM DIVISAO INTERNA (22+45MM).                                        	DT 12241.00	
1337220	2	1600	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO,PLANA, LISA,ACABAMENTO PINTADO NA COR BRAN
CA, MEDINDO 73MM.	DT 15140.00
	
1337238	3	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CURVA VERTICAL INTERNA, 90 GRAUS, RAIO 30MM, PLANA, LISA, PARA DUTO DE 25MM, ACABAMENTO NA COR BRANCA.	DT 38040.30
	
1337246	4	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CURVA VERTICAL EXTERNA, 90 GRAUS, RAIO 30MM, PLANA, LISA, PARA DUTO DE 25MM, COM SEPTO MOVEL, ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA.  	DT 38240.30
	
1337254	5	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;	DT 49140.00
	
1337289	6	300	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ARREMATE DE TAMPA PARA DUTO PERFIL 25; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;	DT 47940.00
	
1337270	7	1000	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; FIXACAO POR PRESSAO,TRES ESPACOS PARA TOMADAS RJ45 FEMEA COM ENCAIXE PADRAO KEYSTONE/FURUKAWA, USO SEM COLAR, COM FIXADORES INTERNOS.    	DT 62242.00
	
1337262	8	1000	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; FIXACAO POR PRESSAO, TRES ESPACOS PARA MODULOS COM ENCAIXE PADRAO PIAL LEGRAND.  	DT 64444.00	
291714	9	100	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA TIPO: DE PAREDE FIXACAO PRESSAO MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: 01 MODULO, RETANGULAR, PASSA FIO; MEDIDAS: 2,14 X 4,27 CM COM FURO CENTRAL; COR: BRANCA; MODULO DE COMPLEMENTO DE PLACA (ESPELHO 4 X 2), COM FURO CENTRAL "PASSA-FIO", COM CIRCUNFERENCIA DE 11MM, NA COR BRANCA, COM ENCAIXE DE PRES SAO, REFERENCIA 611048.	Pial Plus 611048	
291366	10	2000	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: PAREDE DE PRESSAO MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: PARA 01 MODULO, RETANGULAR, CEGO; MEDIDAS: 2,14 X 4,28 CM; COR: BRANCA OU BEGE; COMPLEMENTO DE ESPELHO (PLACA) PARA  SECAO NAO  UTILIZADA. FIXACAO POR PRESSAO, CEGO REF. 611047   	Pial Plus 611047	
643599	11	50	Pç	PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; SECAO: TECLA HORIZONTAL; MEDIDA: 2X4; COD-618505  	Pial Plus 618505	
291315	12	150	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR, ENCAIXE DE PRESSAO, LINHA MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: TIPO CEGO; MEDIDAS: (4X4) 12,4 X 11,8 CM X 8 MM DE ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; ESPELHO LINHA MODULAR, CEGO, FIXACAO ATRAVES DE PRESSAO (LIVRE DE PARA FUSOS) REF. 618510	Pial Plus 618510	
291323	13	370	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR PARA MODULOS, FIXACAO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: 1 + 1 POSTO (SEPARADOS/LATERAIS); MEDIDAS: 12,4 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; FIXACAO ATRAVES DE PRESSAO (LIVRE DE PARAFUSOS), COM 2 POSTOS LATERAIS COM MEDIDAS DE 01 MODULO (2,14CM  X  4,28 CM), REFERENCIA 618511.	Pial Plus 618511	
1241745	14	600	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: HEXAGONAL; TIPO: PADRAO BRASILEIRO TIPO EMBUTIR COM PLACA; PINOS/POLOS: CILINDRICOS DE 4,0MM, 2P+T; MATERIA  PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 E CERTIFICACAO INMETRO.     	Pial Plus 615080	
291307	15	205	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR, PARA MODULOS, FIXACAO P/PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: PARA 01 MODULO VERTICAL, RETANGULAR; MEDIDAS: 7,8 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; PARA INSERCAO DE INTERRUPTOR DO TIPO MODULAR, NA POSICAO VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 1 MODULO, REF. 618501          	Pial Plus 618501	
1395262	16	1000	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA  PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUÍVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR(PADRAO BRASILEIRO); TIPO: EMBUTIR PARA MOLDURA SOBREPOR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10
AMPERES; COR: BRANCA	Pial Plus 615040	
1224042	17	100	Pç	PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO ISOLANTE; TIPO: CONJUGADA; SECAO: COM 2 TECLAS; MEDIDA: 78MM(LARGURA)X 118MM(ALTURA)X 8,0MM(PROFUNDIDADE); PARA 02 POSTOS SEPARADOS QUE ATENDEM AOS BORNES/MODULOS COM MEDIDAS DE
21,4MM(LARGURA)X 42,9MM (ALTURA); COR BRANCA; MATERIAL DE ALTO IMPACTO PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO  PRECOCE   OCASIONADO PELA ACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA. A PLACA DEVERA TER COMPATIBILIDADE DE ENCAIXE COM O SUPORTE E BORNE/MODULO DA PIALPLUS. PLACA/ESPELHO (4"X2").    	Pial Plus 618506	
643637	18	50	Pç	PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: CONJUGADA; SECAO: 2 TECLA; MEDIDA: 2X4; COD-618502    	Pial Plus 618502	
1243446	19	500	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CEGO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: CEGO; MEDIDAS: 4X2; COR: BRANCO;	Pial Plus 618500	
291277	20	200	Pç	INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE SOBREPOR, DE PRESSAO, TIPO MODULO; FORMATO: RETANGULAR; SECOES: 2 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 127V/25A; DETALHES: PARALELAS; INTERRUPTOR DE 2 SECOES  PARALELAS, TIPO MODULOS DE PRESSAO. ACOMPANHA
SUPORTE DE FIXACAO E PLACA NAS MEDIDAS EXTERNAS DE 7,8 CM  X  11,8 CM. COR BRANCA, 2 POSTOS HORIZONTAIS SEPARADOS, REFERENCIA 618506.	Pial Plus 612104	
1395254	21	2000	Pç	TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: DE EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA  PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO ESTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: BRANCA; TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO:MODULO RETANGULAR (PADRAO BRASILEI
RO); TIPO: EMBUTIR PARA  MOLDURA SOBREPOR; PINO/POLOS: 2P + T; MATERIA PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20
AMPERES; COR: BRANCA.	Pial Plus 615060	
1392654	22	200	Pç	SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADAS E INTERRUPTORES MODULARES; MATERIA-PRIMA: PVC; TAMANHO: 4X2;	Pial Plus 612122	
291340	23	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: DE SOBREPOR PARA MODULOS DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: RETANGULAR, 2 + 2 POSTOS SEPARADOS; MEDIDAS: 12,4 CM  X  11,8 CM  X 8 MM; COR: BRANCA OU BEGE; FIXACAO ATRAVES DE PRESSAO (LIVRE DE PARAFUSOS),PARA 04 MODULOS SEPARADOS, INDEPENDENTES, COM MEDIDA DE CADA MODULO: 2,14CM X 4,28 CM, PODENDO SER TOMADA  UNIVERSAL 2P, RJ 11, RJ 45, PASSA-FIO, PLUG TV, REFEREN
CIA 618514.	Pial Plus 618514	
1410415	24	100	pç	I INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: PIALPLUS, REF.: 612005; FORMATO: RETANGULAR; SECOES: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: BIPOLAR SIMPLES, SEM PLACA;	Pial Plus 612005	
112046	25	1000	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 20MM LARGURA X 10MM ALTURA X 2200MM (SISTEMA X); COM TAMPA E SEM DIVISORIA INTERNA        	Pial Plus	
220752	26	2000	M	CANALETA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIMENSAO: 50MM DE LARGURA X 20MM DE ALTURA;	Pial Plus	
763357	27	1825	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA PRIMA .:PLASTICO; FORMATO:QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL; TOMADA SISTEMA X DUPLA RJ45, CAIXA PARA SOBREPOR, PARA REDE DE INFORMA
TICA.   	Pial Plus	
1139070	28	500	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: PADRAO BRASILEIRO NBR 14136, DE SOBREPOR; MATERIA PRIMA .: MATERIAL ISOLANTE; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 3 PINOS REDONDOS; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERS; 	COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS DE 70 (L) X 70 (C) X 32 (P) MM.   	Pial Plus	
1310623	29	600	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: PINOS CILINDRICOS; MATERIA PRIMA .: PVC; FORMATO: QUADRADA; PINOS/POLOS: 2P + T; TENSAO: 250V; CORRENTE: 20A; TOMADA SISTEMA X EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR14136;NA COR BRANCA; SOBREPOR ; COMPOSTO POR PLACA E CAIXA.       	Pial Plus	
1456822	30	100	Pç	CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 01 TOMADA(SISTEMA X DE SOBREPOR); TIPO DISJUNTOR: BIPOLAR 20 AMP;	Cemar	
293784	31	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
293776	32	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 20X10MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
150142	33	100	Pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
1033280	34	100	pç	ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO "T"; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;	Pial Plus	
Observação: visando manter a padronização das instalações elétricas nos imóveis ocupados pelas Promotorias de Justiça, os proponentes devem ofertar produtos da linha Standard do fabricante Dutotec para os itens 1 a 8 e produtos da linha Pial Plus da Pial Legrand para os itens 9 a 24 referente ao Lote 1.	

LOTE 2 - QUANTITATIVOS TOTAIS 	
Item	Código SIAD	Qte	Unid	Descrição	
1	158372	2290	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - MACHO);	
2	197157	200	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 4P4C (RJ11 - MACHO);	
3	210234	100	Pç	CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 08 TOMADAS DE 2 PINOS MAIS T; ACESSORIOS: ;	
4	420514	60	Pç	PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24 PORTAS; APLICACAO: CONECTOR RJ 45 FEMEA; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO; PATCH PANEL DE 19 POLEGADAS DE LARGURA, ALTURA 1U, CAT 5E, INDENTIFICACAO DOS PONTOS FRONTAIS E TRASEIRA.                                  
NORMA APLICAVEL: ANSI-TIA/EIA 568-A/568-B       	
5	581070	2000	M	FIO TELEFONICO - TIPO: FI-60; DIAMETRO NOMINAL: 0,60MM; NUMERO CONDUTORES: 2 CONDUTORES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC;	
6	980552	8000	M	CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,40MM; NUMERO CONDUTORES: 02 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC;		
7	988359	2000	Pç	KIT FIXACAO - COMPOSTO: PORCA GAIOLA, PARAFUSO PANELA PHILIPS E ARRUELA; MATERIA PRIMA: ACO TEMPERADO BICROMATIZADA, NIQUELADO E DACROMET; MEDIDAS: MEDINDO M5(PORCA),M5X16MM(PARAFUSO), 16MM(ARRUELA);	
8	1045636	100	Pç	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - MODELO: CANALETA VAZADA; MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 19" X 1U (483MM X 44MM X 60MM); TIPO: EXTERNO; COR: UNICA COM PINTURA EM EPOXI;ACESSORIO TIPO CANALETA VAZADA, UTILIZADO PARA ORGANIZAR  FIOS E CABOS EM INSTALACOES DE MEDIO E GRANDE PORTE  DE  CABEAMENTO  ESTRUTURADO EM RACKS TIPO ARMARIO OU ABERTOS. CONFECCIONADA EM ACO SAE 1010/20, ESP. 1,2 MM, TAMPA CLICK (TRAVA RAPIDA); HASTE TRASEIRA PARA FIXACAO E ORGANIZACAO DOS CABOS     	
9	1186086	37210	M	CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,00MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E;NORMA APLICAVEL: EIA/TIA 568-A   	
10	1217011	200	Pç	CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD, UTP, FLEXIVEL; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E;NORMA APLICAVEL: EIA/TIA 568-A 	
11	1223755	100	pç	MICROFILTRO - FINALIDADE: EVITAR RUIDO AUDIVEL GERADO PELO MODEM ADSL; TIPO: MICRO FILTRO ADSL; CONECTOR ENTRADA: 01 PORTA RJ11 6X4 MACHO; CONECTOR SAIDA: 01 PORTA JACK RJ11 6X4 FEMEA;	
12	1311735	40	Pç	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO OU ALUMINIO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U;RACK DE PAREDE PADRAO 19"(POLEGADAS);PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILI 
CO E INTERCAMBIAVEL; SAIDA DE VENTILACAO PASSIVA NO TETO COM POSSIBILIDADE DE EXAUSTAO FORCADA; ANGULO DE ABERTURA DE  PORTA  MINIMO  DE 110 
GRAUS;TAMPAS LATERAIS REMOVIVEIS COM TRAVA RAPIDA; SAIDA SUPERIOR E IN 
FERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS ; KIT DE FIXACAO (PARAFUSOS, BUCHAS E DE 
MAIS  ACESSORIOS  NECESSARIOS PARA FIXACAO NA PAREDE); DEVERA CONTER A 
QUANTIDADE MINIMA DE KIT"PORCA GAIOLA" SUFICIENTE PARA AFIXAR 6 EQUIPA 
MENTOS; DEVERA  POSSUIR DUAS BANDEJAS DA MESMA COR DO RACK PARA COLOCA 
CAO DE EQUIPAMENTOS QUE NAO PODEM SER AFIXADOS NOS BASTIDORES; PINTURA 
ELETROSTATICA. 	
13	1329804	3000	M	CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT.5E;CABO DE REDE COM CONECTOR RJ45 NAS DUAS EXTREMIDADES; MULTI-LAN EXTRA- FLEX; ATENDER NORMAS TIA/EIA 568-A.2 PARA CAT. 5E E ISO/IEC 11.801.  	
14	1338943	6100	M	CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6,0 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT 6;CABO DE REDE UTP 4 PARES COM CONECTORES GRIMPADOS NAS EXTREMIDADES; DESENVOLVIDO PARA REDE DE ATE 10 GIGABIT; CABO DE PARES TRANCADOS COMPOSTO POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU 24AWG; ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL, NAO PROPAGA CHAMAS, COM ELEMENTO INTERNO PARA SEPARACAO DOS PA 
RES; DE ACORDO C/AS NORMAS ANSI/TIA/EIA 568B.2-1,CAT6 E ISO/IEC-11801.	
15	87289	300	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 25 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA;	
16	166324	3000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 4 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERDE;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.  	
17	170992	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) AZUL;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.        	
18	171000	5000	M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERDE;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M. 	
19	182486	500	

M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO; SECAO: 1,5 MM2; COR: AMARELO;	
20	202355	3000	

M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR 5410 E NBR 13248.    	
21	242497	300	

M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 16 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M. 	
22	639079	500	

M	CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;CONFORME NORMAS NBR 6880 E 13249, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M 	
23	688606	5000	

M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERMELHO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.   	
24	718548	2000	

M	CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2 X 1,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA E AZUL CLARO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.  	
25	718556	2000	

M	CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 2 X 2,5 MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) PRETA E AZUL CLARO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.        	
26	811793	3000	

M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) NA(S) COR(ES) VERMELHO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.     	
27	1289306	5000	

M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;CONFORME NBR 5410/1997, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.   	
28	1290932	5000	
M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 2 X 2,5MM; COR: PRETO;CONFORME NBR 6880, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.    	
29	1290940	2000	
M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;CONFORME NBR 6880, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M. 	
30	1343300	1000	
M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 2 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: PVC NA COR PRETA; SECAO NOMINAL: 2 X 1,0MM2; COR: PRETA E AZUL;	
31	1343327	1000	
M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: PVC NA COR PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 1,5MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
32	1343343	2000	
M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 0,6/1,0KV; COBERTURA: PVC NA COR PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
33	1343360	1000	
M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 4,0MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
34	1343416	1000	

M	CABOS PARA EQUIPAMENTOS VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE;	
35	1343432	1000	
M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;COM CERTIFICADO INMETRO.     	
36	1343440	2000	
M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;COM CERTIFICADO INMETRO.    	
37	1343467	2000	
M	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;COM CERTIFICADO INMETRO.   	
38	143324	20	pç	QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: DOZE CIRCUITOS; FASE: BIFASICO;QUADRO ELETRICO BIFASICO DE SOBREPOR COM KIT DE BARRAMENTOS TERRA E  NEUTRO, PARA ATE 12 DISJUNTORES.    	
39	184977	20	pç	QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: 24; FASE: TRIFASICO;QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO PARA 24 CHAVES.         	
40	246689	500	Pç	TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS; MATERIA PRIMA .: PVC; FORMATO: ; PINOS/POLOS: ; TENSAO: ; CORRENTE: ;: PVC; 	
41	294217	20	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;	
42	676004	40	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR, TENSAO DE ISOLAMENTO 440 VOLTS; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN;CONFORME NBR IEC 60898 E CONTENDO SELO DO INMETRO    	
43	676020	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: TRIPOLAR, TENSAO DE ISOLAMENTO 440 VOLTS; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN;CONFORME NBR IEC 60898 E CONTENDO SELO DO INMETRO  	
44	753602	20	Pç	QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: PAINEL DE DISTRIBUICAO; IDENTIFICACAO: 4 MINI DISJUNTORES; DIMENSOES: 8CM LARGURA X 13CM ALTURA X 5CM PROFUNDIDADE; TENSAO: 110/220/380 VOLTS E 60 HZ;QUADRO PARA 4 MINI DISJUNTORES (TIPO MONOPOLAR), EM PVC, COM 1 BAIA ABERTA E 3 BAIAS FECHADAS	
45	956031	50	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: TIPO L;	
46	1074997	5	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 22KA; CORRENTE NOMINAL: 300 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 480 VAC; FIXACAO: POR PARAFUSOS;TEMPERATURA ENTRE 40/50 GRAUS C E FREQUENCIA ENTRE 50 E 60 HZ.  	
47	1157817	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 200 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 415 VAC; FIXACAO: COM PARAFUSOS;	
48	1179560	250	Pç	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARAO BRASILEIRO PARA PADRAO ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSAO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;	
49	1185101	25	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO ENTRE 5 E 10KA; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VCA; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN;CONFORME NBR IEC 60898.	
50	1187279	500	Pç	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR DE PADRAO ANTIGO PARA PADRAO BRASILEIRO; TIPO: MACHO E FEMEA; PINOS/POLOS: DE 03 PINOS CHATOS PARA 03 PINOS CILINDRICOS(2P+T); MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSAO: 127/220 VOLTS; CORRENTE: 15 AMPERES; COR: NA COR PRETA;CONFORME NORMA ABNT NBR 14136, CERTIFICACAO INMETRO.  	
51	1223879	100	Pç	INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR; FORMATO: 
4  POLEGADAS X 2 POLEGADAS;  SECOES: 02 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 10A-250V; DETALHES: COM PLACA/ESPELHO; SUPORTE;BORNE/MODULO;INTERRUPTOR  COM  DE ALTA  QUALIDADE, PLACA COM 2 POSTOS SEPARADOS QUE 
ATENDEM AOS BORNES/MODULOS COM MEDIDAS DE 21,4MM X 42,7MM.DIMENSOES DA PLACA:78MM(LARGURA)X 118MM(ALTURA)X 8,0MM(PROFUNDIDADE);COR:BRANCA; MA TERIAL:TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARE LAMENTO PRECOCE OCASIONADO PELA AÇAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA. SUPORTE(4" X 2")PARA ATE 3 MODULOS:ESTE SUPORTE EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA FORNECIDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇAO ALTOATARRAXANTE, REGULAGEM QUE POSSIBILITA CORRIGIR O ALINHAMENTO DO CONJUNTO NA PAREDE.DIMENSOES DO SUPORTE: 73,0MM (LARGURA) X118, 0MM(ALTURA)X16,0MM(PROFUNDIDADE.BORNE/ MODULO:02 MODULOS,SENDO:01 MODULO SIMPLES,10A-250V, COR: BRANCA. DIMENSOES: 21,4MM (LARGURA) X42, 7MM (ALTURA) X 39,1MM (PROFUNDIDADE)  E OUTRO MODULO PARALELO,10A-250V,COR BRANCA, DIMENSOES: 21,4MM(LARGURA) X 42,7MM ALTURA)X 39,1MM(PROFUNDIDADE).      	
52	1254510	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 16 A; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA B; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;INCLUINDO INSTALACAO.         	
53	1254529	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA B; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;INCLUINDO INSTALACAO.                	
54	1254561	100	Pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA C; FIXACAO: SOBRE TRILHOS;INSTALACAO INCLUIDA.        	
55	1368800	5	pç	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP.INTERRUPTIVA MINIMA 40KA; CORRENTE NOMINAL: 250 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: PARAFUSOS;	
56	1183729	1200	pç	CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45 FEMEA;	

LOTE 3 - QUANTITATIVOS TOTAIS	
Item	Código SIAD	Qte	Unid	Descrição	
1	498670	750	M	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - MODELO: ABRACADEIRA; MATERIA-PRIMA: VELCRO DUPLA FACE; MEDIDAS: 3 CM DE LARGURA; TIPO: EXTERNA; COR: PRETA OU AZUL;	
2	763632	20	un 	PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: PEQUENO (AA); TENSAO: 1,2 VOLTS; CAPACIDADE: 2500 MAH; VIDA UTIL: 100 RECARGAS;	
3	765066	20	un 	ALICATE CRIMPADOR - CONECTORES: RJ11, RJ12 E RJ45, COM CABO EMBORRACHADO; CATRACA: CATRACA, MOLA DE RETENCAO E GUILHOTINA;	
4	994022	100	pç	FITA PARA ROTULADOR - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; LARGURA: 12 X 04MM., COM 08 METROS DE COMPRIMENTO; COR: BRANCA, NAO LAMINADA, AUTO-ADESIVA; RESISTENTE A ABRASIVO, A CALOR E FRIO AO SOL E A AGUA. ROTULO LAMINADO E RESISTENTE.  	
5	1043625	33	pç	FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO E ANTI-CHAMA; DIMENSOES: 19MM X 2,00 METROS; COR: PRETA;	
6	1082728	7	pç	APARELHO ROTULADOR ELETRONICO - DISPLAY: 8 CARACTERES X 1 LINHA; FITA: 12MM X 8M NA COR BRANCA; RESOLUCAO: 230 DPI; ALIMENTACAO: 06 PILHAS TAMANHO AAA; APARELHO ROTULADOR ELETRONICO MEDINDO 110 X 199 X 56 MM.	
7	1100181	10	pç	KIT LOCALIZADOR DE CABOS - COMPOSICAO: GERADOR DE TOM 500GTS E AMPLIFIC. INDUTIVO 500GHI; MATERIA-PRIMA: COM CARCACA EM POLIMERO RESISTENTE A ALTO IMPACTO; FUNCIONAMENTO: COM FUNCIONAMENTO A BATERIA DE 9 VOLTS; VIDA UTIL: COM CARGA UTIL DE 80 HORAS, APROXIMADAMENTE; ACESSORIOS: ACOMPANHA ESTOJO PROTETOR COM PASSADOR DE CINTO; KIT LOCALIZADOR PARA LOCALIZAR PARES DE CABOS SEM DANIFICAR O ISOLAMENTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 190MM DE COMPRIMENTO E 120 GRAMAS DE PESO	
8	1108123	5	pç	TRENA ELETRONICA - APLICACAO: PARA MEDICOES PRECISAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ALCANCE: ENTRE 0,05M A 60 METROS; PRECISAO: PRECISAO DE MAIS OU MENOS 1,5MM; ALIMENTACAO: ALIMENTACAO A BATERIA; TENSAO: TENSAO 9 VOLTS; TRENA LASER COMPACTA, PORTATIL, FORMATO ERGONOMICO. POSSUI VISOR ILUMI
NADO E PONTO LASER SEMPRE VISIVEL.    	
9	1151428	10	pç	FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR PRETA; APLICAVEL A PINCEL OU POR IMERSAO; ALTO PODER ISOLANTE  E IMPERMEABILIZANTE DE CONEXOES ELETRICAS.   	
10	1151630	10	un 	MULTIMETRO- APLICACAO BASICA:                                              INSTRUMENTO  DIGITAL PORTATIL P/ USO EM MANUTENCAO ELETRONICA  E ELETRICA, COM CAPACIDADE  DE MEDIDAS  DE TENSAO, CORRENTE, FREQUENCIA, RESISTENCIA, CONTINUIDADE E SEMICONDUTORES,CAPACITANCIA CARACTERISTICAS GERAIS: DISPLAY: 3 3/4 DIGITOS, 4000 CONTAGENS E ILUMINACAO DE FUNDO. VELOCIDADE DE MEDIDA: ATUALIZACAO DE 3 VEZES/SEG. INDICACAO DE BATERIA FRACA: INDICACAO "_" SERA MOSTRADA. INDICACAO DE POLARIDADE: AUTOMATICA, NEGATIVA (-) INDICADA INDICACAO DE SOBREFAIXA: OL. MUDANCA DE FAIXA: MANUAL E AUTOMATICA. TRUE RMS AC.DATA HOLD.                                                        MODO RELATIVO. TEMPERATURA DE OPERACAO: 0°C A 40°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C.
UMIDADE RELATIVA: < 75% à 0°C ~ 30°C, < 50% à 31°C ~ 40°C.
ALIMENTACAO: UMA BATERIA PADRAO 9V. PRECISAO MELHOR QUE 0,1% PARA TENSAO, CORRENTE E FREQUENCIA, E MELHOR QUE 3% PARA OS DEMAIS PARAMETROS CORRENTE AC (TRUE RMS): FAIXAS: 400µA, 4000µA, 40MA, 400MA, 4A, 10A  RESOLUCAO: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 0.001A, 0.01A RESPOSTA EM FREQUENCIA: 50HZ A 400HZ MOSTRA O VALOR TRUE RMS PROTECAO  DE SOBRECARGA: 400µA ~ 400MA - FUSIVEL CERAMICO, 0.5A, 600V, RAPIDO, 5X25MM. 4A ~ 10A - FUSIVEL CERAMICO, 10A, 600V, RAPIDO, 6X25MM CORRENTE DC: FAIXAS: 400µA, 4000µA, 40MA, 400MA, 4A, 10A  RESOLUCAO: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 0.001A, 0.01A PROTECAO  DE SOBRECARGA: 400µA ~ 400MA - FUSIVEL CERAMICO, 0.5A, 600V,RAPIDO 25MM. 4A ~ 10A - FUSIVEL CERAMICO, 10A, 600V, RAPIDO, 6X25MM. TENSAO AC (TRUE RMS): FAIXAS: 4V, 40V, 400V,750V RESOLUCAO: 1MV, 10MV, 100MV, 1V IMPEDANCIA DE ENTRADA DE PELO MENOS 10MW RESPOSTA EM FREQUENCIA: 40HZ A 400HZ MOSTRA O VALOR TRUE RMS                                              PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000V DC / 750V AC RMS CONTINUOS TENSAO DC: FAIXAS: 400MV, 4V, 40V, 400V, 1000 V RESOLUCãO: 0.1MV, 1MV, 10MV, 100MV, 1V IMPEDANCIA DE ENTRADA DE PELO MENOS 10MW PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000V DC / 750V AC RMS CONTINUOS TEMPERATURA: FAIXA: -40°C ~ 1000°C RESOLUCAO: 1°C PROTECAO DE SOBRECARGA: FUSIVEL CERAMICO, 0.5A, 600V, RAPIDO, 5X25MM  SEMICONDUTOR DISPLAY MOSTRA A QUEDA DE TENSAO DIRETA APROXIMADA DE 0.5V ~ 0.8V  TENSAO DE CIRCUITO ABERTO: APROX. 1.48V RESOLUCAO: 1MV PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP
CAPACITANCIA: FAIXAS: 40NF, 400NF, 4µF, 40µF, 100µF RESOLUCAO: 10PF, 100PF, 1NF, 10NF, 100NF PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP FREQüENCIA / DUTY CYCLE: FAIXAS: 50HZ, A  10MHZ PRECISAO: MELHOR QUE 0,5% RESOLUCAO: 1HZ, 10HZ, 100HZ, 1KHZ, 10KHZ PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP RESISTENCIA: FAIXAS:400R A 40 MR (OHMS AQUI REPRESENTADA PELA LETRA R) RESOLUCAO: 0.1R, 1R, 10R, 100R, 1KR, 10KR TENSAO DE CIRCUITO ABERTO: APROX. 0.45V PROTECAO DE SOBRECARGA: 1000VP                                        ACESSORIOS: MANUAL DE INSTRUCOES PONTAS DE PROVA BATERIA GARRAS JACARE PONTA DE PROVA DE TEMPERATURA CERTIFICACOES EXIGIDAS: CONFORMIDADE: IEC1010 - SOBRETENSAO CAT II 1000V, CAT III 600V E DUPLA ISOLACAO.	
11	1151924	10	pç	FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR VERMELHA; APLICAVEL A PINCEL OU POR IMERSAO; ALTO PODER ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE DE CONEXOES ELETRICAS.                                          	
12	1185047	200	un 	FILTRO DE LINHA - TOMADAS: COM 05 TOMADAS DO TIPO N,F,T(NEUTRO, FASE E TERRA); POTENCIA MAXIMA: 1000 VA EM 115 VOLTS / 2000 VA EM 220 VOLTS; AMPERAGEM: 10A; TENSAO ENTRADA: 115/220 VOLTS; PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO E FILTRO CONTRA INTERFEREENCIAS  RFI/EFI NAS TOMADAS ELETRICAS; FABRICADO EM  PLASTICO ABS AUTO-IMPACTO; TOMADAS COMPATIVEIS  COM O PADRAO NACIONAL;  PORTA  FUSIVEL EXTERNO,
INDICADOR LUMINOSO DO FILTRO EM OPERACAO, CABO DE  FORCA PADRAO NEMA 5/15P, CHAVE LIGA / DESLIGA; POTENCIA DE 2KVA.   	
13	1253573	10	un 	ALICATE CRIMPADOR - CONECTORES: IDC 110; CATRACA: SEM CATRACA;	
14	1265393	500	pç	FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO; DIMENSOES: 19MM X 20 M - ISOLACAO 750 VOLTS, TEMPERATURA 80º; COR: PRETA; FITA PLASTICA ISOLANTE PARA CONDUTORES EM BAIXA TENSAO, DIMENSOES 19MM LARGURA) X 20M (COMPRIMENTO), CLASSE DE  ISOLACAO 750 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 80°C, CONFORME NBR-5410 E NBR-5037.   	
15	1270966	30	pç	FITA ISOLANTE - DESCRICAO: ISOLANTE; DIMENSOES: 19MM X 20M; COR: VERMELHA;	
16	1300970	7	pç	MALETA PARA FERRAMENTAS - MATERIA-PRIMA: PLASTICO COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO; COR: PRETA; MEDIDAS: 455X330X152MM; MALETA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS COM ESTRUTURA RIGIDA, REVESTIDA COM PLASTICO NA PARTE EXTERNA, REFORCADA COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO E REVESTIMENTO INTERNO DE EVA;TRAVAS FIVELAS E DOBRADICAS CONFECCIONADAS EM  ACO; SISTEMA DE TRAVAMENTO POR ALCAS E FECHAMENTO POR CHAVES; ALCA AUXILIAR PARA TRANSPORTE EM NYLON;NO MINIMO 5 OPCOES DE DIVISOES INTERNAS INTERCAMBIAVEIS; PORTA FERRAMENTAS REMOVIVEL COM NO MINIMO 17 DIVISOES.	
17	1342185	10	un 	ALICATE CRIMPADOR - CONECTORES: RJ45/CAT5E E CAT 6; CATRACA: COM CATRACA; ALICATE CRIMPADOR COM CATRACA E MOLA PARA  ABERTURADECAPADOR, CORTADOR FIO;CORPO EM ACO COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO;EXECUTA A INSERCAO DAS GARRAS DE CONTATO DO CONECTOR RJ-45 MACHO E ACIONA O PRENSA-CABO.	
18	1417886	3	pç	CARREGADOR DE PILHA - TAMANHO PILHA: AA/AAA OU BATERIA 9V; QUANTIDADE PILHA: 1 A 4 PILHAS AA/AAA OU 1 A 2 BATERIAS DE 9V; ALIMENTACAO: BILVOLT AUTOMATICO; ACESSORIOS (1): 04 PILHAS RECARREGAVEIS AA/2900MAH; ACESSORIOS (2): 01 ADAPTADOR AUTOMOTIVO;CARREGADOR DE PILHA COM MICROPROCESSADOR PARA CONTROLE DA CARGA; PROTE
CAO CONTRA CURTO-CIRCUITO; LED PARA MONITORAMENTO DA CARGA; 4 CANAIS DE CARGAS INDEPENDENTES; MONITORAMENTO DE VOLTAGEM; 3 FUNCOES DE SEGURANCA.	
19	396761	100	Pç	LUMINARIA - TIPO: TETO/EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM APROXIMADAMENTE; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR 28 WATTS, G5, T5; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CAPACIDADE PARA 2 LAMPADAS; REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; SEM REATOR; COM ALETAS; O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES     	
20	405825	5	Pç	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - POTENCIA: MINIMO 1000 WATTS; TENSAO ENTRADA: 127VCA E/OU 220VCA; TENSAO SAIDA: 24VCC; - DETECCAO AUTOMATICA DE FALTA DE ENERGIA NA REDE ELETRICA. - ACIONAMENTO AUTOMATICO DOS CIRCUITOS DE  ILUMINACAO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.                                                        - DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE QUEDA DA TENSAO DAS BATERIAS ABAIXO DE 19VCC. - RECARREGAMENTO AUTOMATICO DO BANCO DE BATERIAS NA PRESENCA DE ALIMENTACAO DA REDE.        	
21	974544	500	Pç	LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E DESCARGA EXCESSIVA; AUTONOMIA: 8 HORAS NO MINIMO/3,5HORAS NO MAXIMO; LUMINARIA DE EMERGENCIA - 30 LEDS COM INTENSIDADE LUMINOSA 2500 MCD. POTENCIA 2WATTS. FREQUENCIA 50-60HZ.  	
22	1148630	250	Pç	 LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO ABS, SEM BATERIA PROPRIA; NUMERO DE LAMPADAS: 40 LEDS; ALIMENTACAO: CENTRAL DE BATERIAS COM TENSAO DE 24 VCC; TENSAO: 24 VCC; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: ACORDO A 	
23	1250396	170	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 489 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA;	
24	1250400	150	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA;	
25	1250450	200	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA;	
26	1258290	200	pç	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480  LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: TERMO DE GARANTIA;	
27	1261878	30	pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 110 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 8300 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 75 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 7500 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100K; IRC MINIMO: 79%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;	
28	1261916	300	Pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;	
29	1261932	800	Pç	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;	
30	1279440	20	pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: INTERNO; POTENCIA: 250W; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,92; PERDAS: 24W; CORRENTE REDE MAX: 1,40A; TEMPERATURA W MIN: 130ºC; VARIACAO TEMPERATURA MAX: 65ºC; VIDA UTIL MINIMA: 20000 H; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 13593 E SELO PROCEL; IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS OU FORNECIDOS EM CONJUNTO COM  O  REATOR E DA MESMA MARCA E ESPECIFICACAO DO MESMO.  	
31	1279467	30	pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: INTERNO; POTENCIA: 400W; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,92; PERDAS: 32W; CORRENTE REDE MAX: 2,20A; TEMPERATURA W MIN: 130ºC; VARIACAO TEMPERATURA MAX: 65ºC; VIDA UTIL MINIMA: 20000 H; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 13593 E SELO PROCEL; IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS OU FORNECIDOS EM CONJUNTO COM  O  REATOR E DA MESMA MARCA E ESPECIFICACAO DO MESMO.    	
32	1310070	300	Pç	LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; ALIMENTACAO: BIVOLT; LUMINARIA P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, REFLETOR EM ALUMINIO  ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; SEM REATOR; COM ALETAS; O PRODUTO  DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES.       	
33	1334476	500	pç	BOCAL PARA LAMPADAS - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE DA LAMPADA: G24Q-3; TENSAO LIMITE: 250V/2A; BASE P/ LAMPADA PL, G24Q-3 (4 PINOS), CORPO EM PLASTICO, CONEXAO P/ FIOS DE 0,5 A 1,0MM², 250V/2 A, FIXACAO HORIZONTAL.                    	
34	1334573	20	pç	LAMPADA VAPOR SODIO SEM REATOR - BASE DA LAMPADA: E 27; BULBO: ELIPSOIDAL; POTENCIA: 150 W; TENSAO: 220 V; FLUXO LUMINOSO MIN: 13000 LM; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 150 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 12000 H; NORMA APLICAVEL: INMETRO; LAMPADA VAPOR METALICO DE 150 W, BULBO ELIPSOIDAL CLARO, BASE E27, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 3.000ºK, FLUXO LUMINOSO EM TORNO 13.000 LM DE VIDA UTIL MEDIA DE 12.000 HORAS, BLOQUEADOR UV.     	
35	1334832	20	Pç	REATOR HID LAMPADA VAPOR DE SODIO - TIPO: ELETROMAGNETICO; USO: EXTERNO; POTENCIA: 150 W; TENSAO: 220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR POTENCIA: 0,95; PERDAS: 24,0W; CORRENTE REDE MAX: 0,80A; TEMPERATURA W MIN: 130ºC; VARIACAO TEMPERATURA MAX: 70ºC; VIDA UTIL MINIMA: NAO APLICAVEL; NORMA APLICAVEL: NBR14305; REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W, TENSAO DE 220V, ALTO FATOR
DE POTENCIA, COM IGNITOR  E CAPACITOR INCLUSOS.   	
36	1350420	800	pç	BOCAL PARA LAMPADAS - MATERIA-PRIMA: PORCELANA; BASE DA LAMPADA: E27; TENSAO LIMITE: 250VOLTS;	
37	1367641	400	Pç	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: SELO PROCEL;	
38	1417045	200	pç	LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA; MEDIDAS: 70X20X6CM (CXLXA); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W; ALIMENTACAO: BIVOLT; REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. TELA PERFURADA PARA PROTECAO CONTRA VANDALISMO, EQUIPADA COM PORTA-LAMPA DA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E  PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T8
DE 16W E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE  DISTORCAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%).    	
39	1421344	400	pç	LUMINARIA - TIPO: DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 02 LAMPADAS; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO, RETANGULAR NA COR BRANCA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: 1243MM(COMP) X 200MM(LARG) X 55MM(PROF); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 02 LAMPADAS FLUORECENTES TUBULAR DE 32 WATTS CADA; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; LUMINARIA C/ REFLETOR MULTIFACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; COM SOQUETES EM POCALICARBONATO ANTI-VIBRATORIO DE ENGATE RAPIDO; ACOMPANHA A LUMINARIA 02 LAMPADAS.    	
40	1422359	250	pç	SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA DICROICA MR16; NUMERO DE PINOS: 02, BASE GU10; SOQUETE COM TENSAO  LIMITE 250V/2A; CORPO EM  PLASTICO; COM RABICHO DE
10CM.  	
41	1429612	200	Pç	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR;	
42	182613	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: B; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
43	184934	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LB; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
44	221074	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 01 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LR; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO   	
45	221082	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: T; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO  	
46	221090	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: C; ACABAMENTO: ALUMINIO NATIRAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO   	
47	221104	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 01 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: E; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO  	
48	221120	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: E; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO 	
49	221139	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LB; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO	
50	221147	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LR; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO 	
51	227765	70	pç	FIXADOR SINGELO - TIPO: CUNHA DE APERTO P/ELETRODUTO DE 3/4 POLEGADA;	
52	227781	70	pç	FIXADOR SINGELO - TIPO: CUNHA DE APERTO P/ELETRODUTO DE 1 POLEGADA;	
53	384461	100	DEZENA	ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; ACABAMENTO: NATURAL; TIPO: PARA ELETRODUTO; MEDIDAS: 1 POLEGADA;	
54	550680	100	Pç	BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTOS - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDA: 1 POLEGADA;	
55	671096	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: T; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; 	DE ELEVADA RESITENCIA MECANICA E A CORROSAO   	
56	671118	50	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: C; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO  	
57	671274	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: X; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO	
58	671290	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: EM ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: X; ACABAMENTO: EM ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO                           	
59	689173	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: LIGA DE ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: B; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL; DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO    	
60	691976	30	Pç	BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTOS - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDA: 3/4 POLEGADAS; DE ALTA RESISTENCIA                                                   	
61	718807	30	Pç	CURVA PARA ELETRODUTO - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; TIPO: SEM ROSCA; ANGULO: 90 GRAUS; RAIO: LONGO; CLASSE: LEVE; DIAMETRO: 3/4 POLEGADA;	
62	720712	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LL; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
63	721310	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: LL; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
64	721620	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA; MODELO: TE; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
65	860590	30	Pç	CONDULETE - BITOLA: 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TIPO: SEM ROSCA, COM TAMPA; MODELO: TB; ACABAMENTO: ALUMINIO NATURAL;	
66	1056093	30	Pç	ADAPTADOR PARA TUBOS E ELETRODUTOS - DESCRICAO.: UNIDUT; TIPO: RETO PARA EMENDA DE ELETRODUTO RIGIDO C/RIGIDO; MATERIA PRIMA: ALUMINIO COM SILICIO; MEDIDA: MEDIDAS 3/4";	
67	1058983	100	Pç	ADAPTADOR PARA TUBOS E ELETRODUTOS - DESCRICAO.: UNIDUT (LUVA DE EMENDA); TIPO: RETO URT 100; MATERIA PRIMA: ALUMINIO; MEDIDA: 1 POLEGADA;	
68	1062468	300	M	ELETRODUTO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; RIGIDEZ: RIGIDO ROSQUEAVEL, SEM COSTURA; ACABAMENTO: LISO; DIAMETRO: 3/4 POLEGADA; CONFORME NBR 6150/1980 E CERTIFICACAO ISO 9002.                       	
69	1068601	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: TAMPA CEGA PARA CONDULETE MULTIPLO DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: 116 X 54MM; COR: CINZA;	
70	1068628	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: TAMPA CEGA PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: -; MEDIDAS: 93 X 51MM; COR: CINZA;	
71	1143255	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CONDULETE; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: PAR DUAS TOMADAS RJ45 E OU RJ11; MEDIDAS: 3/4 POLEGADA; COR: NATURAL;	
72	1194585	30	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CONDULETE; MATERIA-PRIMA: LIGA DE ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: 2 SECOES 2P+T/HEXAGONAL; MEDIDAS: 2X4 POLEGADAS; COR: ALUMINIO NATURAL; CONFORME ABNT NBR 14136.                                               	
73	1217569	600	M	ELETRODUTO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; RIGIDEZ: LEVE ROSQUEAVEL, SEM COSTURA; ACABAMENTO: LISO; DIAMETRO: 1 POLEGADA;	
74	1248260	30	Pç	CURVA PARA ELETRODUTO - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO A FOGO; TIPO: SEM ROSCA; ANGULO: 90 GRAUS; RAIO: LONGO; CLASSE: LEVE; DIAMETRO: 1 POLEGADA;	
75	1270184	50	Pç	ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA - TIPO: CONDULETE REDE LOGICA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TOMADAS/FORMATO: 02 CONECTORES RJ 45 FEMEA; MEDIDAS: 1 POLEGADA; COR: NATURAL;	

LOTE 4 - QUANTITATIVOS TOTAIS 	
Item	Código SIAD	Qte	Unid	Descrição	
1	86126	20	Pç	FUSIVEL - TIPO: DIAZED; AMPERAGEM: 6 AMP; TENSAO: 500V;	
2	100676	20	Pç	TIPO: DIAZED FIX. PAR. 02-25 AMPERES; TAMANHO: -;	
3	240397	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: CIRCUITOS DE CORRENTE ATE 600 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR; MODELO: 3TF 42;	
4	241075	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 18 AMPERES 1NA + 1NF CATEG. UTILIZACAO AC3; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR 1NA + 1NF CATEG UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM 18;	
5	268690	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 09 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR 1NA + 1NF CATEG. UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM 9;	
6	288292	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 10 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1NF; MODELO: LC1 D12 M7;	
7	408093	5	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 80 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1NF CATEG UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM80;	
8	445169	5	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 50 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1 D50;	
9	502685	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 17 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA E 1NF, CATEGORIA AC3; MODELO: 3RT1025;	
10	502715	20	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 32 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA E 1NF, CATEGORIA AC3; MODELO: 3RT1034;	
11	527181	10	Pç	RELE - IDENTIFICACAO: SOBRECARGA; AMPERAGEM: DE 2,5 A 4 AMPERES; MODELO: COMPATIVEL COM CONTACTOR LC1D18; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
12	630446	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 12 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, COM ATUADOR; MODELO: LC1D 12 10 TELEMECANIQUE;	
13	630454	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: DE 6 A 10 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR; MODELO: GV2-M14 TELEMECANIQUE; CONTATOR (DISJUNTOR-MOTOR)    	
14	750417	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 32 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1 NA + 1 NF, CAT. DE UTILIZACAO AC3; MODELO: 3TF44;	
15	753882	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 25 AMPERERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1 NF, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1-D25;	
16	753904	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 12 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA + 1NF, UTILIZAÇÃO AC3; MODELO: 3TF41;	
17	771104	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 63 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, 1NA+1NF E UTILIZA¿¿O AC3; MODELO: 3TF47;	
18	793833	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 16 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, 1NA+1NF, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1 D16; CONTACTOR TRIPOLAR ELTROMAGNETICO COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO E UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA DE UTILIZACAO AC3, CORRENTE NOMINAL 16 AMPERES E TENSAO 220 VOLTS     	
19	799181	3	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 65 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR ELETROMAGNETICO,1NA+1NF E AC3; MODELO: CWM 65; CONTACTOR TRIPOLAR ELTROMAGNETICO, 1 CONTATO NORMALMENTE ABERTO E 1 CONTATO NORMALMENTE FECHADO,  TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC3, CORRENTE NOMINAL 65AMPERES E TENSAO 220VOLTS.	
20	807117	10	Pç	FUSIVEL - TIPO: NH; AMPERAGEM: 400 A; TENSAO: 500 V;	
21	823724	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 50 AMPER; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, AC3,1NA+1NF, ELETROMAGNETICO; MODELO: 3RT36; CONTACTOR TRIPOLAR ELTROMAGNETICO, COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO E UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA
DE UTILIZACAO AC3, 50 AMPER E TENSAO 220 VOLTS. (3RT36)  	
22	836486	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 22 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: 2NA + 2NF; MODELO: 3TF43-22;	
23	890570	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 25 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: 1NA + 1NF TRIPOLAR CATEG. UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM25; CONTACTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, COM UM CONTATO NORMALMENTE ABERTO E UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES, TENSAO DA BOBINA 220 VOLTS, CATEGORIA DE UTILIZACAO AC3. (CWM 25)	
24	905399	5	Pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO; AMPERAGEM: 16 A 24 AMPERES; MODELO: LRD 22; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
25	1190741	10	Pç	CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 40 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: 2NA + 2NF TRIPOLAR CATEG.UTILIZACAO AC3; MODELO: CWM40; CONTACTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, COM DOIS CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS E DOIS CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS, TENSAO DA BOBINA  220 VOLTS, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES, CATEGORIA DE UTILIZACAO AC3. (CWM40)  	
26	669857	3	pç	RELE - IDENTIFICACAO: DE TEMPO, ESCALA 0 A 30 SEGUNDOS; AMPERAGEM: 10 AMPERES; MODELO: TEI-01; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
27	1085360	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: FALTA DE FASE; AMPERAGEM: 5 AMPERES; MODELO: FFLJ, SEM NEUTRO E CAIXA ESTREITA; TENSAO NOMINAL: 220 VCA;	
28	1243802	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO/COMANDO ELETRICO; AMPERAGEM: 4 A 6 AMPERES; MODELO: LR1D09310; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
29	96784	5	pç	RELE - IDENTIFICACAO: TERMICO TELEMECANIQUE; AMPERAGEM: 13 A 18 AMPERES; MODELO: LR1-D16321; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS;	
30	262315	30	pç	RELE - IDENTIFICACAO: FOTOELETRICO; AMPERAGEM: 5 AMPERES; MODELO: PADRAO CEMIG; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; RELE COM HASTE.                                                       	
31	1065360	50	Pç	FUSIVEL - TIPO: DE VIDRO, 20AG; AMPERAGEM: 5 AMPERES; TENSAO: 110/220 VOLTS;	

LOTE 5 - QUANTITATIVOS TOTAIS 	
Item	Código SIAD 	Qte	Unid	Descrição	
1	1334778	20	Pç	LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53; LAMPADA LED AR111, POTENCIA DE 12 W,BASE G53,TEMPERATURA DE COR NA FAI
XA DE 3000K, VIDA UTIL 30000 HORAS, TENSAO DE OPERACAO DE 12V,ABERTURA DE FACHO ENTRE 30 E 40°.  TIPO: LED AR111; POTENCIA: 12 W ; TENSAO:127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MIN: 30.000 HORAS; REPRODUCAO DE COR: 3000 K; BASE: G53.	
2	1422332	3000	pç	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR T8, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA DE 16 W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 1600 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 40.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: G13; LAMPADA TUBO LED 1200 MM; EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 90 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000-5000 K); MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 X 26MM; ANGULO DO FACHO 120-150 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO; FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,90.	
3	1422340	1000	pç	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR T8, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA DE 8 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 40.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: G13; LAMPADA TUBO LED 600MM; EFICIENCIA LUMINOSAMINIMA DE 45 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000 - 5000K); MEDINDO APROXIMADAMENTE 600MM X 26MM; ANGULO DO FACHO 120-150 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO; FATOR DE POTENCIA MINIMA DE 0,90.   	
4	1422367	150	pç	LAMPADA LED - TIPO: DICROICA/DIMERIZAVEL, LEDS SMD; POTENCIA: MINIMA 5W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 180 LUMNS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10; LAMPADA LED, DICROICA COM EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 45 LM/W; TEMPERATURA DE COR 2700-3000 K;MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 X 55MM; ANGULODO FACHO APROXIMADOS 30-38 GRAUS.      	
5	1422375	60	pç	LAMPADA LED - TIPO: DICROICA JDR/DIMERIZAVEL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA 7W; TENSAO: BIVOLT 127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 250 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: E27; LAMPADA LED, DICROICA JDR COM  EFICIENCIA  LUMINOSA MINIMA DE 50 LM/W; TEMPERATURA DE COR 2700-3000K; MEDINDO APROXIMADAMENTE 67 X  47 MM; ANGULO DO FACHO 30-38 GRAUS.  	
6	1422430	600	pç	LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27; LAMPADA LED COM  EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 80 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA (4000-5000 K); MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X  26 MM; ANGULO DO FACHO 120-160 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO  BRANCO FOSCO; FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,70%.   	
7	1422502	1800	pç	LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: G24D-3; LAMPADA LED COM  EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 90 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000-5000K);MEDINDO APROXIMADAMENTE 151X43MM; ÂNGULO DO FACHO 120-160 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO.	
8	1422510	800	pç	LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27; LAMPADA LED COM  EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 90 LM/W; TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA(4000-5000K);MEDINDO APROXIMADAMENTE 158 X 43MM; ANGULO DO FACHO 120-150 GRAUS; DIFUSOR EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO.    	
9	1447475	150	Pç	LAMPADA LED - TIPO: MINI DICROICA; POTENCIA: 2W; TENSAO: 100-240V; FREQUENCIA: 50/60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 110 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 H; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;	
10	1448323	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO RELFETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADAS 225 X 185 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS; VIDA UTIL MINIMA 30000 HRS; TEMPERATURA DE COR MAIOR QUE 5000K (BRANCA FRIA).     	
11	1448331	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO REFLETOR DE LED COM IP65;DIMENSOES APROXIMADAS 280 X 230 X135MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS;VIDA UTIL MINIMA 30000 HRS; TEMPERATURA DE COR MAIOR QUE 5000 K (BRANCA FRIA).	
12	1448340	20	Pç	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO REFLETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADAS 440 X 330 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS;VIDA UTIL MINIMA 30000HRS; TEMPERATURA DE COR MAIOR QUE 5000 K (BRANCA FRIA).	

Item	Código SIAD 	Qte	Unid	Descrição	
1	1334778	20	Pç	LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53; LAMPADA LED AR111, POTENCIA DE 12 W,BASE G53,TEMPERATURA DE COR NA FAI
XA DE 3000K, VIDA UTIL 30000 HORAS, TENSAO DE OPERACAO DE 12V,ABERTURA DE FACHO ENTRE 30 E 40°.  TIPO: LED AR111; POTENCIA: 12 W ; TENSAO:127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MIN: 30.000 HORAS; REPRODUCAO DE COR: 3000 K; BASE: G53.	

ÓRGÃO/ENTIDADE PARTICIPANTE 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 
	
LOTE 3 - QUANTITATIVOS TOTAIS	
Item	Código SIAD 	Qte	Unid	Descrição	
					
32	

1310070

     	10	un	LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; ALIMENTACAO: BIVOLT; LUMINARIA P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, REFLETOR EM ALUMINIO  ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA; SEM REATOR; COM ALETAS; O PRODUTO  DEVERA ATENDER AS NORMAS VIGENTES	
LOTE 4 - QUANTITATIVOS TOTAIS	
Item	Código SIAD 	Qte	Unid	Descrição	
					
8	445169	2	un	
CONTACTORES - TENSAO: 220 VOLTS; AMPERAGEM: 50 AMPERES; TIPO DO CONTACTOR: TRIPOLAR, UTILIZACAO AC3; MODELO: LC1 D50;