Maior Versatilidade à sua Disposição.

* LG E2011P

* Preto













* 1
* 2
* 3
* 4

Principais Características

* Contraste de 5.000.000:1 DFC
* Versatilidade e Conforto
* Ajuste de inclinação
* Controle de altura
* Tela de 20 polegadas

Maior Versatilidade à sua Disposição.

[ONDE COMPRAR](http://www.lg.com/br/products/wtb?modelId=MD00080766)

* Adicionar para Comparação
* [Imprimir](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P)
* [AÇÃO](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P)
* [Características](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P#features)
* [Especificações Técnicas](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P#tech-specs)
* [Comentários](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P#ratings-reviews)
* [Suporte](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P#support-register)

LISTA DE ESTOQUE

Versatilidade e Conforto

Oferece versatilidade e conforto devido ao suporte com Pivot, ajuste de inclinação (-5º ~ 15º), além do controle de altura para melhor visualização.

Tecnologia LED

Sua tela LCD de alta definição HD é iluminada por LED. Telas iluminadas por LED oferecem melhor resolução, brilho, imagens mais limpas e cores mais vivas, além da redução no consumo de energia.

Contraste de 5.000.000:1 DFC

Um contraste assim você nunca viu antes! Proporciona imagens ainda mais nítidas e reais. Visualize todos os detalhes com maior conforto para os seus olhos.

|  |  |
| --- | --- |
| Caracteristicas da Tela | |
| Tamanho da tela (Polegadas) | 20" |
| Contraste | 5.000.000:1 DFC |
| Tempo de Resposta | 5ms |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Resolução Máxima | 1600 x 900 @ 60Hz |
| Pixel Pitch | 0.2766 mm x 0.2766 mm |
| Ângulo de Visão | H:170º / V: 160º |
| Frequencia Horizontal | 30 ~83 kHz |
| Frequencia Vertical | 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 75 Hz |
| Revestimento da Tela | Anti- Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating |
| Caracteristicas físicas | |
| Alimentação | 100 ~ 240 VAC (50/60Hz), Fonte Interna no monitor |
| Dimensões (LxAxP) Produto | 476 x 344 x 224 mm |
| Dimensões (LxAxP) Embalagem | 538 x 214 x 343 mm |
| Peso (produto) | 3,6 kg |
| Peso (embalagem) | 5,1 kg |
| Cor Frontal | Preto |
| Cor da Base | Preto |
| Cor Traseira | Preto |

|  |  |
| --- | --- |
| Entrada de Sinal | |
| Sinal de Video | Analógico / Digital |
| Recursos | |
| Conexões | D-Sub, DVI-D |
| Acessórios | Manual de Instruções, Cabo D-sub, Power Cord, S/W Package |
| Furação para Suporte de Parede | Sim (100 x 100 mm) |

|  |  |
| --- | --- |
| Consumo de Energia | |
| Normal | 20W |
| Certificações | |
| EMC | FCC CLASS B, CE |

|  |  |
| --- | --- |
| Garantia | |
| Atendimento no balcão | 1 Ano |

O QUE AS PESSOAS ESTÃO DIZENDO

* [Opiniões Profissionais](http://www.lg.com/br/monitores/lg-E2011P#Expert-review)

Esse produto ainda não possui avaliações d