**PROPOSTA COMERCIAL**

**A0,**

**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2016**

Prezados Senhores;

Apresentamos nossa Proposta para fornecimento dos materiais, na forma de Pregão Presencial, referente ao objeto da **Licitação acima descrita**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS OU CONFORME EDITAL

Prazo de entrega : 30(TRINTA)Dias. Ou Conforme Edital

Prazo de substituição do Produto: conforme edital, adendo, e anexos.

Prazo de garantia dos mobiliários: conforme edital, adendo, e anexos.

Assistência Técnica: PRESTADA POR NOSSA EMPRESA.

Forma entrega: conforme edital, adendo, e anexos.

Local de Entrega: Almoxarifado Central ou conforme edital, adendo, e anexos.

Prazo de Pagamento: Conforme edital, adendo, e anexos.

ORIGEM: NACIONAL

Banco – Santander : Agência: 3058 Conta Corrente: 13004914-6

Representante da Empresa: VITOR SILVESTRE FELICIO

Estado Civil: casado

Cargo: Sócio – Diretor RG: M-5.08558 SSP/MG - CPF: 228.998.206-72

A Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal: MG

Inscrição Municipal: 1442540011

Esta empresa é optante pelo simples, ou seja, somos ME.

Nos preços estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas: tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

Betim, 02 de Maio de 2017.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vitor Silvestre Felicio – ME

Roberto de Souza Pedrosa

Representante

RG: MG – 900-700 SSP/MG

CPF: 230.872.776-49



##### PLANILHA DE PREÇOS

**A0,**

**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO LOTE 02** | **Quant** | **Marca/**  **Modelo** | **Preço**  **Unitário** | **Preço**  **Total** |
| 01 | MESA PARA FUNCIONÁRIO: DIMENSÕES: 120 CM DE LARGURA E 70 CM DE PROFUNDIDADE NO TAMPO. ALTURA DE 75 CM (ESTRUTURA + TAMPO). MESA COM GAVETEIRO COM 3 GAVETAS,TODA A ESTRUTURA DO GAVETEIRO E GAVETAS DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CHAVE MODELO QUEBRADIÇA PARA TRANCAMENTO INSTALADA EM DETALHE DE MADEIRA (MDP) NA PARTE FRONTAL DO GAVETEIRO, INDEPENDENTE DAS GAVETAS; CADA GAVETA DEVERÁ TER MEDIDA INTERNA DE 8,5CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA; AS GAVETAS DEVERÃO CORRER PELO SISTEMA DE CORREDIÇAS COM ROLDANA DE NAYLON AUTO LUBRIFICANTE: NA PARTE INFERIOR DO GAVETEIRO DEVERÁ VIR ACOPLADO UM SUPORTE CONFECCIONADO EM CHAPA 20 POLEGADAS, TIPO BANDEJA DO TAMANHO DO GAVETEIRO (41 X 41CM), COM DOBRA DE 0,5CM DE ABA,COM QUATRO HASTES FIXAS CHAPA 16" COM 3CM DE LARGURA E 18CM DE ALTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA NO FUNDO DO GAVETEIRO, MATERIAL PARA O TAMPO E PAINEL TRASEIRO; MDP DE 25 MM PARA O TAMPO /PAINEL TRASEIRO, FRENTE DAS GAVETAS MDP 18MM, REVESTIDO DE MATERIAL MELAMÍNICO NA COR CINZA-CLARO, CRISTAL OU PLATINA; A FIXAÇÃO DO GAVETEIRO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE (QUATRO) PARAFUSOS NA PARTE INFERIOR DO TAMPO E 2 (DOIS) NA PARTE INTERNA DO PAINEL TRASEIRO. ACABAMENTO NA BORDA FRONTAL E TRASEIRA DO TAMPO E GAVETAS EM FITA ABS PRETA DE 3,0 MM DE ESPESSURA, COM AS QUINAS ARREDONDADAS, APLICADA PELO SISTEMA HOT-MELT. O PAINEL FRONTAL DEVERÁ SER DA MESMA ALTURA DO GAVETEIRO; ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO AÇO CARBONO TIPO METALON 30 X 50 MM NA COR PRETA, COM ACABAMENTO DE PONTEIRAS NA COR PRETA. SUPORTE LATERAL DUPLO COM ESPAÇAMENTO DE 5CM; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS COM ROSCAS METÁLICAS E APOIOS DE PVC RÍGIDO; TODO O MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER PINTADO ELETROSTATICAMENTE ELETROSTATICAMENTE OU EPÓXI, NA COR PRETA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO; TODOS OS PARAFUSOS DEVERÃO SER GALVANIZADOS E PINTADOS NA COR PRETA. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE "L" CHAPA 18 SOLDADOS À ESTRUTURA E COM FURO PARA FIXAÇÃO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSO E DO PAINEL FRONTAL À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM PORCA EMBUTIDA NO PAINEL | **400** | **MUNDO OFFICE FM 102 AC3** | **310,00** | **124.000,00** |

##### PLANILHA DE PREÇOS

**A0,**

**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO LOTE 02** | **Quant** | **Marca/**  **Modelo** | **Preço**  **Unitário** | **Preço**  **Total** |
| 02 | MESA PARA MICROCOMPUTADOR: DIMENSÕES: TAMPO 120X70 CM, ALTURA 68CM, PROFUNDIDADE 70CM.MESA PLANA SEM TECLADO DESTACADO, TAMPO ÚNICO; ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO COM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR CHAPA 20 (0,90MM), TENDO AS TRAVES VERTICAIS 70 DE LARGURA POR 30 DE ESPESSURA. AS PONTAS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADAS OU ARREMATADAS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NA COR PRETA; PAINEL HORIZONTAL, QUE COMPÕE A ESTRUTURA, TAMBEM EM AÇO, COBRE PRATICAMENTE TODA A EXTENSÃO DO TAMPO, SENDO FIXADO JUNTO AO MESMO, MEDINDO 25 CM DE ALTURA POR 110CM DE COMPRIMENTO, JUNTAMENTE COM AS TRAVES INTERNAS VERTICAIS; OS PERFIS HORIZONTAIS SUPERIORES, ONDE SERÁ APOIADO E FIXADO O TAMPO, TÊM 5CM DE ALTURA POR 3CM DE LARGURA E 60CM DE COMPRIMENTO; OS PERFIS HORIZONTAIS INFERIORES (PÉS) TÊM 5CM DE ALTURA POR 3 CM DE LARGURA E 70 CM DE COMPRIMENTO; TODA A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVERÁ SER PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO FOSFOTIZADO E CURADA EM ESTUFA; TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM , REVESTIDO DE MELAMÍNICO NA COR CINZA-CLARO EM ESTUFA; TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO DE MELAMINICO NA COR CINZA-CLARO, CRISTAL OU PLATINA, BORDAS ARREDONDADAS, OS CANTOS DO TAMPO DEVEM SER ARREDONDADOS,COM PORCAS EM METAL EMBUTIDAS PARA PRENDER A ESTRUTURA NOS LOCAIS DEVIDOS POR MEIO DE PARAFUSOS, DE MODO A PERMITIR VÁRIAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DA MESA SEM ESTRAGAR O AGLOMERADO; QUATRO SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; COR DO TAMPO CINZA CLARO; ACABAMENTO AO REDOR DE TODA A EXTENSÃO DO TAMPO EM FITA ABS PRETA DE 3,0 MM DE ESPESSURA, COM AS QUINAS ARREDONDADAS, APLICADA PELO SISTEMA HOT-MELT. | **300** | **MUNDO OFFICE FM 102 AM** | **179,00** | **53.700,00** |

##### PLANILHA DE PREÇOS

**A0,**

**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO LOTE 02** | **Quant** | **Marca/**  **Modelo** | **Preço**  **Unitário** | **Preço**  **Total** |
| 03 | .MESA DE IMPRESSORA COM ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO,COM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, PAREDE COM NO MÍNIMO 0,90 MM DE ESPESSURA, TENDO AS TRAVES VERTICAIS 7CM DE LARGURA POR 3CM DE ESPESSURA; AS PONTAS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADAS OU ARREMATADAS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NA COR PRETA; PAINEL HORIZONTAL, QUE COMPÕE A ESTRUTURA, TAMBÉM EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM DE PAREDE, SENDO FIXADO NAS LATERAIS DOS PÉS, ATRAVÉS DE 4 (QUATRO) PARAFUSOS COM PORCAS, JUNTO AO TAMPO, MEDINDO 25CM (ALT) X 50CM (PROF); OS PERFIS HORIZONTAIS SUPERIORES, ONDE SERÁ APOIADO E FIXADO O TAMPO, TÊM 5CM (ALT) X 3CM (LARG) X 44CM (COMP); OS PERFIS HORIZONTAIS INFERIORES (PÉS)TÊM AS MESMAS MEDIDAS; TODA A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI TEXTURIZADO NA COR PRETA FOSCA FOSFATIZADO E CURADA EM ESTUFA; TAMPO EM AGLOMERADO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM MATERIAL DO TIPO FÓRMICA TEXTURIZADA OU EQUIVALENTE, 18MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS, COM PORCAS EM METAL, EMBUTIDA, PARA PRENDER A ESTRUTURA NOS LOCAIS DEVIDOS, POR MEIO DE PARAFUSOS, DE MODO A PERMITIR VARIAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DA MESA SEM ESTRAGAR O AGLOMERADO; QUATRO SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL; COR DO TAMPO: GELO(CINZA BEM CLARO); ACABAMENTO AO REDOR DE TODA A EXTENSÃO DO TAMPO EM PVC, NA COR PRETA, COM OS CANTOS ARREDONDADOS. | **300** | **MUNDO OFFICE**  **FM 119 AC** | **132,66** | **39.798,00** |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$217.498,00(DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUATROSCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)**

Betim, 02 de Maio de 2017.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vitor Silvestre Felicio – ME

Roberto de Souza Pedrosa

Representante

RG: MG – 900-700 SSP/MG

CPF: 230.872.776-49

****