|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PGJ** | | | |  | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis de extintores de incêndio, de teste hidrostático em mangueiras de incêndio e fornecimento de  novos extintores e mangueiras de incêndio, inclusive peças para reposição | | | | Março/2019 | |
| BDI=Serviço | 18,97% |
| BDI=Equipamentos e peças | 11,21% |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UNID.** | **QUANT.** | **PREÇO UNIT. DE VENDA** | **PREÇO TOTAL DE VENDA** |
| **1** | **Serviços** |  |  |  |  |
| **1.1** | Manutenção de segundo nível em extintores de incêndio | UNID. | 400,00 | 25,00 | 10.000,00 |
| **1.2** | Manutenção de terceiro nível em extintores de incêndio | UNID. | 120,00 | 29,00 | 3.480,00 |
| **1.3** | Ensaio hidrostático em mangueiras de combate a incêndio | UNID. | 100,00 | 10,52 | 1.052,00 |
|  | **TOTAL ITEM 1** |  |  |  | **14.532,00** |
| **2** | **Fornecimento** |  |  |  |  |
| **2.1** | Extintores de incêndio, tipo pó químico, classe ABC, capacidade de carga 06kg, portátil, pressurizado, capacidade extintora mínima 3-A:  40-B:C | UNID. | 40,00 | 130,00 | 5.200,00 |
| **2.2** | Mangueiras de combate a incêndio de fibra sintética com revestimento interno de borracha, bitola 1 ½”, comprimento 15 metros, tipo II | UNID. | 20,00 | 282,30 | 5.646,00 |
| **2.3** | Peças |  |  |  |  |
| **2.3.1** | Esguicho de metal para mangueira de combate a incêndio, jato compacto sem regulagem, espessura de 1 ½”, requinte 13mm | UNID. | 10,00 | 22,00 | 220,00 |
| **2.3.2** | Chave tipo “Storz” fabricada em latão, para mangueira de combate a incêndio de 1 ½” e 2 ½” | UNID. | 20,00 | 22,60 | 452,00 |
|  | **TOTAL ITEM 2** |  |  |  | 11.518,00 |
|  | **TOTAL GERAL** |  |  |  | **26.050,00** |